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Mercedes-Benz Atego ed Atego BlueTec Hybrid eletti "Truck of the Year 2011"
· Mercedes-Benz Atego è all'autocarro più innovativo nel trasporto su strada per consumi, emissioni, sicurezza e comfort di guida
· Prestigioso riconoscimento internazionale per l'innovativa tecnologia ibrida
· Il nuovo design sottolinea il ‘family feeling’ con l’intera gamma veicoli industriali Mercedes-Benz 
Stoccarda/Hannover – Nel corso del Salone IAA di Hannover una giuria internazionale di esperti ha eletto "Truck of the Year 2011" il nuovo Mercedes-Benz Atego da 12 tonnellate. Giornalisti specializzati di 23 Paesi europei hanno premiato le innovazioni tecnologiche che caratterizzano il nuovo Atego Mercedes-Benz: il veicolo vanta caratteristiche che lo rendono ideale per la distribuzione, Atego 1222 L EEV BlueTec Hybrid, inoltre, è stato ritenuto dalla giuria all’avanguardia nel segmento per quanto riguarda i sistemi di trazione alternativi. 
La giuria internazionale Truck of the Year ha commentato così la vittoria dei modelli Atego: "Con la nuova famiglia Atego, Mercedes-Benz ha creato un autocarro di classe media con "due anime" adatto a molteplici applicazioni. Nel servizio di distribuzione, il conducente dispone di un allestimento, fino a poco tempo fa riservato ai professionisti del trasporto pesante a lungo raggio. Inoltre, il sistema ibrido parallelo contribuisce in modo decisivo alla riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli industriali all'interno dell'Unione Europea". 
Secondo le regole della giuria, il titolo di Truck of the Year viene assegnato ogni anno all'autocarro più innovativo nel trasporto su strada in relazione a riduzione dei consumi, emissioni, sicurezza e comfort di guida. Con 127 punti totali, Mercedes-Benz Atego ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, lasciandosi alle spalle il secondo classificato con 82 punti ed il terzo con 45.
Hubertus Troska, Responsabile di Mercedes-Benz Trucks, ha dichiarato in occasione della consegna del premio allo IAA di Hannover: "Siamo onorati che la giuria del Truck of the Year abbia apprezzato i nostri sforzi relativi a due aspetti essenziali: in primo luogo, abbiamo dedicato notevole attenzione alle esigenze specifiche dei veicoli impiegati nel servizio di distribuzione, inoltre, abbiamo scelto, nonostante la congiuntura economica generale sfavorevole, di continuare ad investire nello sviluppo di tecnologie ‘pulite’ come la trazione ibrida; i risultati adesso si vedono".
Atego BlueTec Hybrid di serie: riduzione dal 10 al 15% di consumi ed emissioni di CO2
Nel servizio di distribuzione l'autocarro Atego BlueTec Hybrid offre una potenziale riduzione di consumi ed emissioni di CO2 dal 10 al 15% rispetto ai veicoli pesanti con motorizzazione tradizionale. Dopo il successo ottenuto presso i Clienti con i primi prototipi del modello Mercedes-Benz Atego Hybrid, già alla fine dello scorso anno sono stati consegnati a Clienti tedeschi i primi 50 veicoli Atego BlueTec Hybrid di seconda generazione. L'obiettivo di tale flotta è la dimostrazione dell'idoneità all'uso quotidiano in condizioni reali degli autocarri a propulsione ibrida e la conferma della proverbiale affidabilità del modello Mercedes-Benz Atego anche nella variante Hybrid. Aspetti importanti della produzione in serie sono anche l'omologazione europea, la disponibilità di varianti di passo, di modelli con guida a destra ed a sinistra oltre alla presenza sui diversi mercati di un Service Mercedes-Benz professionale anche nell'assistenza tecnica relativa alle nuove tecnologie.
Unica architettura ibrida per autocarri a livello internazionale
Su Atego BlueTec Hybrid Mercedes-Benz Trucks adotta una configurazione con motore ibrido parallelo, in grado di adattarsi al meglio alle caratteristiche tecniche della catena cinematica dei veicoli pesanti. Nell'ibrido parallelo il motore elettrico è posizionato dietro a quello a combustione ed alla frizione, ma davanti al cambio e con questa configurazione entrambi i motori possono essere utilizzati sia singolarmente sia in combinazione. Tale disposizione consente l'avviamento elettrico, il recupero di energia, il boost mediante il motore elettrico, nonché l'ottimizzazione della curva caratteristica del motore diesel, rivelandosi così la soluzione migliore. Rispetto ad un motore convenzionale, sono presenti componenti aggiuntivi come la batteria per l'azionamento del motore elettrico, il variatore di frequenza o il trasformatore, nonché la centralina Hybrid ed il raffreddamento. 
Quattro cilindri compatto, supportato da un potente motore elettrico  
A dimostrazione della particolare attenzione rivolta ad emissioni, consumi carburante e peso, sul modello Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid viene montato il moderno motore quattro cilindri EURO 5 EEV. La piattaforma dell'autocarro a trazione ibrida destinato al servizio di distribuzione costituisce la base per Atego 1222 L EEV. Già il veicolo base è conforme allo standard EEV e rientra, con il suo peso massimo ammesso di 11,99 t in una categoria di autocarri particolarmente amata dalle società di distribuzione in Europa e che viaggia sulle strade tedesche senza pagare pedaggi. Il suo compatto e leggero motore diesel quattro cilindri OM 924 LA, 4.8 di cilindrata, eroga ben 160 kW (218 CV) di potenza a 2200 giri/min raggiungendo la coppia massima di 810 Nm a 1200-1600 giri/min; mentre il motore elettrico trifase a magnete permanente raffreddato ad acqua vanta un rendimento massimo di 44 kW ed una coppia massima di 420 Nm. Il motore elettrico è posizionato tra la frizione ed il cambio automatico a sei rapporti Mercedes-Benz G 85-6 con sistema Telligent.
Il propulsore ibrido supporta il motore a combustione 
Il motore elettrico è azionato da potenti batterie agli ioni di litio ad elevata capacità di accumulo, alimentate dall'energia recuperata in fase di frenata. Se il conducente frena l'autocarro, il motore elettrico funge da alternatore, trasformando l'energia frenante in corrente che viene immagazzinata nella batteria fino alla sua massima capacità. Altrettanto avviene in fase di rilascio, quando l'autocarro è in movimento "senza gas" con marcia inserita. Un variatore di frequenza trasforma la corrente trifase della batteria in corrente alternata del motore elettrico. Utilizzando l'impianto start/stop del motore, a veicolo fermo e motore acceso non si genera né consumo di carburante né rumorosità. Tale sistema provvede allo spegnimento automatico del motore diesel. 
Sul fronte estetico, tratto distintivo del nuovo Atego è senza dubbio il design moderno che caratterizza l'attuale famiglia di truck Mercedes-Benz. Il frontale di nuova concezione con una griglia del radiatore dalle linee ‘scolpite’ ne sottolinea inequivocabilmente l'appartenenza alla rinnovata gamma di veicoli pesanti Mercedes-Benz; il nuovo Atego esprime anche a livello di design la propria carica innovativa..
Ulteriori informazioni fornite su Mercedes-Benz sono disponibili ai siti: media.mercedes-benz.it e www.media.daimler.com
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