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Test comparativo su una percorrenza di 10.000 km
Il nuovo Mercedes-Benz Actros è ancora più parsimonioso ed ecocompatibile
· Nuova generazione di veicoli Euro VI: consumi del 4,5% inferiori rispetto all’attuale Actros
· Riduzione del 7,6% dei consumi anche per i nuovi veicoli industriali Euro V
· Test comparativo sulla tratta Rotterdam - Stettin - Rotterdam
· Risultati certificati Dekra
· Consumi assoluti del nuovo Actros tra 25,1 e 25,9 l/100 km
Dopo 10.000 chilometri di percorrenza ogni dubbio è stato sciolto: il nuovo Mercedes-Benz Actros coniuga le emissioni più basse ai consumi più contenuti. Progettato e realizzato in serie nel rispetto della normativa sui gas di scarico Euro VI, il nuovo Actros abbatte fino all'80% i già severi standard sulle emissioni. Inoltre, la nuova generazione di veicoli Euro VI presenta consumi del 4,5% inferiori rispetto a quelli dell'attuale Actros.
La riduzione dei consumi di carburante si traduce, ovviamente, anche in una riduzione delle emissioni di CO2 e del conseguente impatto ambientale. Anche il nuovo Actros in versione Euro V, disponibile a richiesta, ha fatto registrare, durante il test comparativo su una percorrenza di 10.000 km, interessanti risultati in termini di consumi ed emissioni. Il nuovo Actros 1845 BlueTec 5 ha, infatti, fatto registrare un consumo di carburante del 7,6% inferiore rispetto all'attuale modello 1844 BlueTec 5.
I valori assoluti ottenuti dal test sui 10.000 chilometri sono impressionanti. Il valore base preso come riferimento per il test è stato quello relativo all'Actros 1844 BlueTec 5 equipaggiato con le cosiddette specifiche Nardò, disponibili su richiesta e mirate a contenere al massimo la resistenza all'avanzamento. Il veicolo, così configurato, ha fatto registrare un consumo di 27,1 l/100 km.
L’Actros 1845 BlueTec 6 ha abbassato del 4,5% il già ottimo valore precedente, fermandosi a 25,9 l/100 km. La norma sui gas di scarico Euro VI verrà obbligatoriamente introdotta nei Paesi UE a partire dal 2014. 
Oltre al consumo di carburante diesel, il nuovo Mercedes-Benz Actros vede ridursi drasticamente anche il consumo di AdBlue. Il test comparativo Rotterdam - Stettin – Rotterdam, ha fatto registrare una differenza di consumo di AdBlue di oltre il 40% tra l'attuale Mercedes-Benz 1844 LS (1,55 l/100 km) ed il nuovo Mercedes-Benz Actros 1845 LS in versione Euro VI (0,86 l/100 km). La versione Euro V del nuovo Actros, sulla medesima percorrenza, ha fatto registrare un consumo di AdBlue di poco inferiore a 1,1 l/100 km.
Il test comparativo che ha visto protagonisti tre autoarticolati Actros, ciascuno del peso complessivo di 40 tonnellate, è iniziato il 26 giugno 2011 a ed è continuato non-stop simulando normali servizi di autotrasporto su una delle tratte est-ovest tipiche del trasporto a lungo raggio europeo.
I tre Actros, un 1844 BlueTec 5 e due nuovi Actros 1845 rispettivamente BlueTec 6 e BlueTec 5, hanno percorso ciascuno oltre 10.000 km in sette turni di 24 ore. Il chilometraggio medio giornaliero è stato di 1600 km, ripartiti in un turno di giorno di 800 km ed un turno di notte della stessa lunghezza. Per ciascun turno, alla guida di ciascun veicolo si sono alternati due autisti Mercedes-Benz.
Il risultato relativo al consumo medio di carburante è stato rilevato con la supervisione di un esperto Dekra, che, oltre alle operazioni di rifornimento di carburante, si è occupato anche del controllo generale del test comparativo: i valori assoluti e relativi sui consumi si basano esclusivamente su dati rilevati seguendo questo procedimento. Il carburante diesel e l'olio motore per le percorrenze dell'intera settimana sono stati forniti dal partner Shell.
Una prima valutazione Dekra conferma quanto affermato in occasione della presentazione del nuovo Actros da Andreas Renschler, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e Responsabile Daimler Trucks e Daimler Buses. Renschler, infatti, aveva dichiarato, con riferimento al nuovo modello, che avrebbe consumato dal 3 al 7% di carburante in meno rispetto al modello Euro V.
Daimler è riuscita a porre fine ad un conflitto rimasto a lungo irrisolto, coniugando la riduzione delle emissioni di ossido d'azoto con la diminuzione delle emissioni di particolato. 
Per risolvere questo problema è stato necessario un grande ‘salto tecnologico’, realizzato grazie ad un veicolo pensato, fin dall'inizio, per soddisfare standard ancora più severi di quelli attuali. Con il nuovo Actros Mercedes-Benz è riuscita a compiere questo enorme salto di qualità adottando una nuova generazione di motori, di cambi e di assi, associati ad una nuova serie di cabine di guida con straordinarie caratteristiche aerodinamiche. 
Ulteriori informazioni su: media.mercedes-benz.it e media.daimler.com 
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