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Informazione stampa


Grazie al nuovo ABA 3, Daimler è il primo costruttore a ricevere la certificazione di conformità alla direttiva UE "AEBS Advances Emergency Braking System" 
· Certificazione conferita dal Presidente dell'Ufficio Federale dei Veicoli a Motore tedesco (KBA)

· Nuovi truck Mercerdes-Benz già conformi alla direttiva UE in materia di sistemi di frenata d'emergenza

• Presentata la terza generazione del sistema ABA
Daimler AG è la prima azienda in Europa a ricevere dal KBA (Ufficio Federale dei Veicoli a Motore tedesco) il riconoscimento dell'ottemperanza alla direttiva internazionale "AEBS - Advanced Emergency Braking System". Una certificazione ottenuta dai veicoli industriali della Stella e, più precisamente dai nuovi Mercedes-Benz Actros e Antos, quest'ultimo presentato in occasione del Salone Internazionale dei Veicoli Industriali 2012. 
I truck con la Stella possono, infatti, vantare, già oggi, la conformità a requisiti di legge che entreranno in vigore solo a partire dal 2018, quando la normativa passerà alla seconda fase. Il riconoscimento è stato conferito da Ekhard Zinke, Presidente del KBA, a Jens Hamester (Responsabile Truck Product Engineering) e Rainer Müller-Finkeldei (Responsabile Mechatronics Development).

Gli autocarri Mercedes-Benz con sistema di assistenza alla frenata in emergenza ABA 3 appena certificato sono, ad oggi, gli unici veicoli pesanti a soddisfare i requisiti della norma AEBS livello 2, che sarà obbligatoria per l'immatricolazione di veicoli nuovi solo a partire da novembre 2018. La preventiva ottemperanza al livello 2 rappresenta già oggi un notevole vantaggio in termini di sicurezza.
I Nuovi Mercedes-Benz Actros, Antos impiegato nel settore della distribuzione, sono oggi ancora più sicuri. Sebbene Actros sia stato considerato finora l'autocarro più sicuro al mondo, il Nuovo Actros con Active Brake Assist 3 di ultima generazione, unico nel suo genere, è in grado di andare ancora oltre. Il sistema, definito anche assistente alle frenate di emergenza, permette ora di avviare automaticamente una frenata a fondo anche in presenza di ostacoli fermi. In questo modo Actros non solo riduce le conseguenze derivanti a eventuali tamponamenti come finora avveniva, ma riesce addirittura ad impedire che tali incidenti si verifichino: un ulteriore pietra miliare nello sviluppo dei sistemi di sicurezza dell'autocarro.
I sistemi di assistenza alla guida forniscono dunque un notevole contributo ai fini della prevenzione degli incidenti stradali. Nel 2009, con la Normativa 661/2009/CE sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, la Commissione Europea ha emanato una serie di norme volte a migliorare la sicurezza del traffico stradale, prevedendo tra l'altro l'introduzione obbligatoria e graduale di tre sistemi di assistenza alla guida di notevole importanza. 
In una prima fase, a partire dal 1 º novembre 2014, su tutti i modelli di nuovi veicoli (vetture, autobus, autocarri e rimorchi), diverrà obbligatorio il montaggio dei sistemi di regolazione elettronica della stabilità di marcia (EVSC) noti come ESP o ESC. La positiva azione effettuata da questi sistemi è già nota sul mercato oltre che dimostrata da molteplici studi, in particolare per gli autobus da turismo per lunghe percorrenze  e gli autocarri con i rispettivi rimorchi. Ne è pertanto auspicabile l'installazione ove possibile su tutti i nuovi veicoli già prima dell'entrata in vigore della direttiva UE.
In una seconda fase verranno resi obbligatori per i nuovi veicoli industriali i sistemi di segnalazione di abbandono della corsia (LDWS, Lane Departure Warning Systems) e gli innovativi sistemi di frenata d'emergenza (AEBS, Advanced Emergency Braking Systems). Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1º novembre 2013 per gli autobus con più di 9 posti a sedere e gli autocarri con peso massimo consentito superiore a 3,5 t di nuova immatricolazione, ed a partire dal 1º novembre 2015 per tutti i veicoli di nuova immatricolazione.
I moderni sistemi di assistenza alla frenata d'emergenza devono riconoscere automaticamente le situazioni critiche e con specifici segnali dare al conducente la possibilità di evitare egli stesso il verificarsi di una collisione intervenendo con opportune manovre di frenata o sterzata oppure, nei casi in cui questi non reagisca, frenare automaticamente veicolo per evitare la collisione o ridurre al minimo le conseguenze che ne possono derivare. 
I sistemi di regolazione della distanza e di assistenza alle frenate d'emergenza finora disponibili sul mercato reagiscono se riconoscono oggetti in movimento, cioè veicoli che precedono o veicoli in fase di rallentamento. All'IAA 2012 è stato presentato il sistema Mercedes-Benz ABA 3, che d'ora in poi interverrà in presenza di ostacoli fermi, quali veicoli di sicurezza nei cantieri o in panne, frenando automaticamente l'autocarro fino all'arresto ed impedendo così il verificarsi di collisioni. Questi sistemi contribuiscono a ridurre sensibilmente il numero degli incidenti, anche perché supportano il conducente nel riconoscimento di eventuali situazioni di pericolo oltre a ridurre l'energia cinetica con un'azione frenante mirata ed automatica.
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