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Informazione stampa
La nuova Mercedes-Benz SL 65 AMG 



Prestazioni superlative in puro stile Roadster

Affalterbach. Mercedes-AMG apre con grande dinamismo la stagione Roadster 2012. Presentato il modello di punta a otto cilindri, la 
SL 63 AMG, il programma del Marchi oad alte prestazioni di Casa Mercedes prosegue con il Roadster V12: la nuova SL 65 AMG. 
Il motore V12 biturbo AMG da 6,0 litri eroga una potenza massima 
di 463 kW (630 CV) e una coppia massima di 1.000 Nm. Il risultato: prestazioni straordinarie, eccellente erogazione di potenza e fantastica dinamica di marcia. L’adozione di una scocca completamente in alluminio, analoga a quella della supersportiva SLS AMG, ha consentito una netta riduzione del peso. La nuova SL 65 AMG si è, infatti, alleggerita 
di 170 chilogrammi. Il frontale espressivo è dominato dalla nuova mascherina ‘twin blade’ del radiatore, con due lamelle e dall’elemento trasversale dello spoiler anteriore, cromato e lucidato a specchio. 
“L’accostamento tra l’esclusiva dinamica di marcia propria del V12 e il raffinato piacere di guida di un Roadster era già qualcosa di unico nel modello precedente. Siamo convinti di aver creato con la nuova SL 65 AMG un’affascinante automobile ad alte prestazioni per la nostra fedele comunità di fan”, afferma Ola Källenius, Presidente di Mercedes-AMG GmbH.

L’uso intelligente di materiali leggeri per la carrozzeria contribuisce anche 
alla riduzione dei consumi di carburante. Con un consumo di 11,6 litri ogni 100 chilometri (NEDC combinato) si è ottenuto un risparmio di 2,4 litri, 
vale a dire il 17% in meno rispetto al precedente modello SL 65 AMG, e si è fissato un nuovo parametro di riferimento nella categoria dei dodici cilindri a benzina. La riduzione dei valori di consumo si deve in gran parte al cambio 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG, alla funzione ECO start/stop, alle misure adottate nel propulsore per aumentare il rendimento e alla gestione dell’alternatore. Nonostante il netto miglioramento dei consumi, la potenza massima del V12 biturbo AMG da 6,0 litri è passata da 450 kW (612 CV) a 463 kW (630 CV). La coppia massima è di 1.000 Nm.Si tratta di valori di potenza che non conoscono rivali e rendono la nuova SL 65 AMG capace di prestazioni straordinarie: da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi e una velocità di 200 km/h in soli 11,8 secondi. La velocità massima è di 250 km/h (limitata elettronicamente). 
Tra i punti di forza del dodici cilindri biturbo AMG figurano l’entusiasmante accelerazione e il comfort di marcia, accompagnato dal tipico sound V12 firmato AMG. In breve: la SL 65 AMG emoziona per le prestazioni superlative che riesce a raggiungere con grande stile. 
I principali dati tecnici in sintesi

	
	SL 65 AMG 

	Cilindrata
	5.980 cm3

	Alesaggio x Corsa
	82,6 x 93,0 mm

	Rapporto di compressione
	9,0 : 1

	Potenza


	463 kW (630 CV)

a 4.800 giri/min

	Coppia max.


	1.000 Nm

a 2.300-4.300 giri/min*

	Peso della vettura a norma CE
	1.950 kg

	Consumo totale (NEDC combinato)
	11,6 l/100 km

	Emissioni di CO2
	270 g/km

	Accelerazione da 0 a 100 km/h 
	4,0 s

	Velocità massima
	250 km/h*


* Limitata elettronicamente.

Nuova tecnologia per il V12 biturbo AMG da 6,0 litri 

Il V12 biturbo AMG da 6,0 litri, identificato dalla sigla M 279, deriva dal propulsore M 275 che è stato profondamente rielaborato per l’impiego a bordo della nuova SL 65 AMG. I nuovi turbocompressori a gas di scarico con sezione a spirale maggiorata, i nuovi collettori e i condotti waste-gate ottimizzati per garantire migliori condizioni fluidodinamiche fanno salire la potenza del motore di 13 kW (18 CV). L’accensione Multi Spark con dodici bobine a doppia accensione non assicura soltanto una maggiore fluidità di marcia. La sua interazione con il nuovo e più potente sistema di gestione del motore e con le testate cilindri ottimizzate rende infatti ancora più efficiente la combustione. 
Il risultato è una minore quantità di emissioni allo scarico, complice anche, 
e in misura considerevole, il sistema catalizzatore ottimizzato. I condotti dell’impianto di scarico sportivo AMG di nuovo sviluppo presentano una configurazione che favorisce il flusso dei gas e pesano 3,2 chilogrammi in meno per via del minore spessore di parete.
Ma a colpire non sono soltanto i dati tecnici del V12 biturbo AMG da 6,0 litri. Anche esteriormente il propulsore esercita il suo fascino: la pregiata copertura del motore in carbonio e alluminio sottolinea l’eccezionalità di questo potente dodici cilindri.
Nuovo 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

Per la prima volta AMG affianca al V12 biturbo da 6,0 litri il cambio 7G‑TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG. Con l’ampia spaziatura dei rapporti, questo cambio automatico a sette marce assicura regimi nettamente inferiori 
e concorre a ridurre i consumi di carburante. Il nuovo convertitore di coppia ‘Fuel Economy’, i cuscinetti ad attrito ridotto e la gestione termica dell’olio 
del cambio rendono ancora più efficiente la trasmissione della forza motrice.
Il cambio 7G SPEEDSHIFT PLUS AMG dispone di quattro programmi di marcia individuali selezionabili premendo un tasto sulla consolle: Controlled Efficiency (C), Sport (S), Sport plus (S+) e Manuale (M). In modalità C, la funzione ECO start/stop è sempre attiva. La funzione «doppietta automatica» nei passaggi alle marce inferiori e la breve ma ben definita interruzione dell’accensione e dell’iniezione nei passaggi alle marce superiori a pieno carico (che riduce i tempi di innesto) rendono la guida estremamente emozionante e forniscono una dimostrazione diretta della dinamica di marcia. 

Struttura leggera in carbonio e scocca interamente in alluminio 
Rispetto al modello precedente, la scocca completamente in alluminio della nuova SL 65 AMG comporta un netto risparmio di peso (circa 110 chilogrammi), ed una superiorità in termini di rigidità, sicurezza e comfort. Struttura leggera intelligente significa anche componenti ottimizzati in funzione del relativo impiego: per la produzione delle parti in alluminio vengono, ad esempio, utilizzati diversi metodi di lavorazione. I componenti sono prodotti mediante fusione in conchiglia o pressofusione sotto vuoto, lavorati come profilati estrusi oppure utilizzati come lamiere d’alluminio con diversi spessori di parete. Il risultato è un’elevata rigidità torsionale, grande sicurezza e migliore risposta alle vibrazioni. Per la protezione a valle del serbatoio viene utilizzato anche il magnesio, ancora più leggero. Per motivi di sicurezza, nei montanti anteriori sono integrati tubi d’acciaio ad alta resistenza.
Il cofano bagagliaio contribuisce a ridurre ulteriormente il peso. Per la prima volta in una vettura di grande serie il profilo interno del cofano bagagliaio è realizzato in un materiale composito leggero di carbonio. Il componente in carbonio estremamente rigido viene incollato al guscio esterno in materiale plastico. Il risultato: cinque chilogrammi in meno rispetto ad un cofano bagagliaio convenzionale. Questa soluzione innovativa è per il momento 
riservata ad SL AMG. Il risultato delle numerose innovazioni introdotte per realizzare una struttura leggera è che, con una massa a vuoto di 1.950 chilogrammi a norma CE, la nuova SL 65 AMG pesa 170 chilogrammi 
in meno rispetto al modello precedente.

Assetto sportivo AMG basato sull’Active Body Control

Anche per l’autotelaio Mercedes-AMG ha puntato in modo sistematico sui materiali leggeri. I fusi a snodo e i bracci elastici dell’asse anteriore a 
quattro bracci sono in alluminio, come pure quasi tutti i componenti dell’asse posteriore a bracci multipli preposti alla guida delle ruote. Traggono vantaggio dalla diminuzione delle masse non sospese non solo l’agilità, ma anche la risposta delle sospensione. Come il modello precedente, anche la nuova 
SL 65 AMG monta di serie il sistema di sospensioni attive ABC. L’assetto sportivo AMG basato sull’Active Body Control si presenta però in versione più evoluta, rispetto alla SL 63 AMG con motore a otto cilindri, e con una taratura specifica. 
Dinamica di marcia e prestazioni sono gli obiettivi principali su cui ci si è concentrati nelle fasi di progettazione, sviluppo e collaudo. Premendo un tasto è possibile scegliere tra due diverse impostazioni dell’assetto: una curva caratteristica sportiva con angoli di rollio ridotti e molleggio più rigido della carrozzeria (“Sport”) oppure un programma studiato per assicurare un comfort elevato nei lunghi viaggi (“Comfort”). La maggiore campanatura negativa su entrambi gli assi e l’elastocinematica completamente rielaborata garantiscono maggiore agilità e permettono di affrontare le curve a velocità più sostenute. 

Nuovo sterzo parametrico sportivo elettromeccanico AMG

In abbinamento al nuovo sterzo parametrico sportivo elettromeccanico AMG, 
il modello di punta V12 convince per l’elevata dinamica di marcia e l’inequivocabile feedback ai limiti di aderenza. Lo sterzo è dotato di un rapporto di trasmissione costante più diretto e di una servoassistenza variabile e regolata in funzione della modalità di assetto. La dotazione di serie comprende anche l’ESP regolabile su 3 livelli, un’esclusività AMG con modalità ‘SPORT Handling’ per i guidatori abili e dalle competenze particolarmente sportive. Con il contributo del differenziale autobloccante posteriore AMG di serie, l’eccezionale potenza del motore viene trasmessa alla strada in modo ottimale.

Valori di decelerazione di massimo livello, perfetta modulabilità ed elevata resistenza sono caratteristiche ovvie per un impianto frenante AMG ad alte prestazioni. Al riguardo i nuovi freni della SL 65 AMG non fanno eccezione. Le ruote anteriori montano dischi compositi di 390 x 36 mm con pinze fisse a sei pistoncini, mentre quelle posteriori sono equipaggiate con dischi integrali di 360 x 26 mm con pinze flottanti ad un pistoncino. Il freno di parcheggio elettrico è di serie. A richiesta sono disponibili in combinazione con l’AMG Performance Studio le pinze freno rosse e i freni ceramici compositi ad alte prestazioni AMG ancora più potenti e leggeri, già utilizzati su SLS AMG. 

Due lamelle per il nuovo volto del marchio AMG 

La nuova SL 65 AMG è un Roadster esclusivo e raffinato non soltanto a livello tecnico, ma anche dal punto di vista estetico. Per la prima volta, SL 65 AMG si presenta con il nuovo volto del marchio AMG: i due elementi formali dominanti continuano ad essere la mascherina del radiatore e la presa d’aria inferiore, ma sono stati reinterpretati per esprimere con maggiore originalità il dinamismo e il prestigio del Marchio. La caratteristica stilistica centrale è la nuova mascherina ‘twin blade’ (espressione inglese che significa doppia lama) nel look cromato lucidato a specchio. La stella Mercedes è sostenuta da due vere e proprie lame, il cui profilo ricorda le superfici alari di un aereo. La forma più affusolata della mascherina del radiatore migliora lo sviluppo in lunghezza della vettura, sottolineando le caratteristiche aerodinamiche e il purismo stilistico.

Sotto la mascherina ‘twin blade’ è stata mantenuta la ‘A’ stilizzata tipica delle vetture AMG. Sull’estremità inferiore della presa d’aria viene così a crearsi, nascosta da un fine listello nero, una fessura attraverso la quale l’aria può raggiungere in modo ottimale i moduli di raffreddamento, con una soluzione che coniuga perfettamente design ed alta tecnologia. L’elemento trasversale inferiore dello spoiler anteriore presenta una superficie cromata lucidata a specchio che acquista, per via della fessura soprastante, un significativo effetto di profondità, aggiungendo un’elegante nota di stile nella parte più bassa del frontale. La mascherina ‘twin blade’ e l’elemento trasversale inferiore sono i due elementi di design che, con la loro reciproca affinità, sottolineano il nuovo volto del marchio AMG. La sua evoluzione stilistica proseguirà sui futuri modelli AMG per rafforzare la riconoscibilità di un marchio che è sinonimo di alte prestazioni.
Il modello di punta V12 si distingue dalla SL 63 AMG per le modanature cromate lucidate a specchio la cui collocazione è stata scelta con grande cura: oltre alla mascherina ‘twin blade’ del radiatore e all’elemento trasversale inferiore dello spoiler anteriore AMG, anche la mascherina delle luci diurne 
a LED in versione AMG, i listelli laterali su parafanghi e cofano motore presentano questa particolare finitura superficiale. Il caratteristico 
kit aerodinamico AMG della SL 65 AMG comprende, inoltre, lo spoiler 
anteriore con le ampie aperture per i radiatori di olio motore, acqua, 
aria di sovralimentazione e olio del cambio, i rivestimenti sottoporta dalla configurazione specifica, lo spoilerino AMG e la grembialatura posteriore 
nel look diffusore con inserto in tinta con la vettura. 
Le caratteristiche tipiche della motorizzazione V12 non si limitano ai due originali doppi terminali cromati dell’impianto di scarico sportivo AMG, ma includono anche le scritte «V12 BITURBO» sui parafanghi e i cerchi in lega AMG a 5 razze verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, 
con pneumatici 255/35 R 19 per le ruote anteriori e 285/30 R 19 per quelle posteriori. I cerchi in lega AMG fucinati dell’AMG Performance Studio, 
nella versione a razze con pneumatici anteriori 255/35 R 19 e posteriori 285/30 R 20, riducono le masse non sospese. I cerchi fucinati sono 
disponibili anche in nero opaco con bordo tornito a specchio.
Tetto rigido ripiegabile: MAGIC SKY CONTROL a richiesta

Anche la sesta generazione di SL dispone di un tetto rigido ripiegabile elettroidraulico poco ingombrante che, a seconda dei gusti e delle condizioni atmosferiche, trasforma la SL 65 AMG in un Roadster o in un Coupé in meno 
di 20 secondi. Rispetto al modello precedente, per la nuova SL il tetto è disponibile in due varianti: tetto rigido ripiegabile Panorama oppure l’esclusivo tetto rigido ripiegabile Panorama con MAGIC SKY CONTROL, che presenta la possibilità di regolare la trasparenza mediante un semplice pulsante. 

Gli interni: un piacere a 360°

Anche negli interni la SL 65 AMG si distingue dalla parente stretta a otto cilindri per alcune caratteristiche particolarmente esclusive del design e degli equipaggiamenti. Catturano l’attenzione i sedili sportivi AMG a regolazione elettrica con rivestimenti monocolore o bicolore in pelle Nappa Exclusive e il particolare motivo a rombi destinato in esclusiva ai sedili V12 AMG. Gli stessi rivestimenti spiccano anche nei pannelli centrali delle porte. Gli stemmi AMG impressi sugli schienali dei sedili sono inclusi nella dotazione di serie così come il riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, i sedili Multicontour, 
la funzione Memory per i sedili e i sedili climatizzati. Con le sue caratteristiche estetiche e la morbidezza al tatto, il cielo in pelle designo in parte trapuntato nel motivo a rombi V12 AMG completa perfettamente il quadro.
La configurazione della plancia rende omaggio alla SLS AMG: le quattro bocchette di ventilazione in stile «jet», la leva del cambio automatico E-SELECT e la AMG DRIVE UNIT ricordano la supersportiva. La scelta di materiali eccellenti e l’elevata qualità delle rifiniture negli interni della SL 65 AMG incarnano la ricerca di un piacere a 360°. Ne sono un esempio gli inserti in carbonio AMG, l’orologio analogico nel design IWC, le soglie d’ingresso AMG cromate e illuminate da luci bianche e il volante Performance AMG impreziosito dal logo AMG sul pomello inferiore in metallo. Il tachimetro con fondo scala a 360 km/h nella strumentazione AMG e la schermata iniziale AMG con l’esclusiva animazione AMG V12 BITURBO richiamano l’attenzione sulla straordinaria dinamica di marcia della SL 65 AMG. 

Il Roadster a dodici cilindri dispone di una dotazione ricca ed esclusiva che soddisfa praticamente ogni desiderio. Di seguito i principali equipaggiamenti:
· AIRSCARF 

· Park Assist con PARKTRONIC

· ATTENTION ASSIST

· Sound System Surround high-end Bang & Olufsen BeoSound AMG
· COMAND Online con DVD-Changer per 6 dischi

· Impianto d’allarme antifurto 

· Frontbass

· Sbloccaggio a distanza e chiusura servoassistita del cofano bagagliaio 

· Intelligent Light System (ILS)

· Pacchetto Comfort KEYLESS-GO (con chiusura a distanza del cofano bagagliaio e sistema HANDS-FREE ACCESS)
· Telefonia Comfort

· MAGIC VISION CONTROL

· Poggiatesta NECK-PRO

· Tetto rigido ripiegabile Panorama

· Sistema PRE-SAFE®
· Chiusura servoassistita delle porte
· Roll-bar per guidatore e passeggero, ad attivazione automatica

Per chi desidera una personalizzazione ancora maggiore sono disponibili a richiesta gli equipaggiamenti firmati AMG Performance Studio:
· Cerchi in lega AMG fucinati

· Cerchi in lega AMG fucinati in nero opaco, con bordo tornito a specchio

· Freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni 

· Pacchetto carbonio AMG per gli esterni (listello trasversale sullo spoiler anteriore, retrovisori esterni e spoilerino in carbonio)

· Performance Media AMG con funzione telemetrica 
· Volante Performance AMG in pelle Nappa/microfibra DINAMICA

· Pinze dei freni verniciate in rosso

La gamma designo offre per la SL 65 AMG una personalizzazione su misura in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Oltre alle due vernici opache bianco cachemire magno designo e grigio alanite magno designo e alle vernici metallizzate nero moca designo e grafite designo è disponibile la tonalità molto espressiva rosso zircone designo. La pelle Exclusive designo offre abbinamenti perfetti con le sue otto tonalità accattivanti. Gli inserti designo, il cielo e le cinture di sicurezza in diverse versioni completano il quadro alla perfezione.
Uno dei roadster più sicuri al mondo

Grazie alla struttura in alluminio ottimizzata in termini di sicurezza, al sistema frenante di serie PRE-SAFE e ai sistemi di assistenza alla guida di livello pari a quello della Classe S, la SL è uno dei roadster più sicuri al mondo. La scocca rigida in alluminio costituisce una cellula di sicurezza indeformabile, grazie anche alle zone anteriori e posteriori a deformazione controllata. In caso di cappottamento, proteggono efficacemente la cellula dell’abitacolo i montanti anteriori compositi in acciaio e alluminio e i due roll-bar ad attivazione automatica. 
I sistemi di ritenuta con airbag a doppio stadio di attivazione per guidatore e passeggero anteriore sono stati ulteriormente perfezionati. Un sidebag per la testa copre l’ampia zona di impatto laterale della testa. Un airbag aggiuntivo per il torace, integrato nello schienale del sedile, protegge il busto in 
caso di collisione laterale. Un’ulteriore novità è data dal debutto nella SL dei poggiatesta NECK-PRO sviluppati da Mercedes-Benz. Il cofano motore attivo 
e il frontale con ampia superficie cedevole sono pensati per la protezione dei pedoni.
La nuova Mercedes-Benz SL 65 AMG verrà lanciata sul mercato nel settembre 2012. Il prezzo di vendita in Germania (IVA al 19% inclusa) è di 236.334 Euro.
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