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Informazione stampa

Nuovo Mercedes-Benz Antos
L'autocarro della Stella pensato per la distribuzione a breve raggio
· Prima serie di autocarri realizzata ad hoc per il trasporto a breve raggio 
· Inedita maneggevolezza e massima ecocompatibilità
· Cabine corte e medie, propulsori disponibili in 13 categorie di potenza
Stoccarda – La gamma Mercedes-Benz Truck si arrichisce di un nuovo modello, Mercedes-Benz Antos. Progettato e sviluppato ad hoc per il trasporto pesante nella distribuzione a breve raggio sarà protagonista sullo stand Mercedes-Benz al prossimo IAA di Hannover. Con l'introduzione di Mercedes-Benz Antos, la Casa della Stella è la prima ad offrire una serie di autocarri pensati per rispondere alla particolari esigenze della distribuzione a breve raggio.
Mercedes-Benz Antos si distingue per la maneggevolezza da primato e per la straordinaria efficienza. Il design del veicolo parla il linguaggio stilistico Mercedes-Benz e rivela una chiara parentela con Actros, anche se i requisiti tecnici della cabina conferiscono ad Antos un inconfondibile carattere proprio. Le cabine da 2,30 m di larghezza, appositamente progettate per la distribuzione a breve raggio, sono disponibili in versione corta (S) o media (M), entrambe caratterizzate da una sapiente combinazione di facilità di accesso, ergonomia ed intuitività dei comandi.  
Il cuore pulsante della nuova serie di modelli è rappresentato dall'ultima gamma di motorizzazioni Euro VI con ‘Blue Efficiency Power’, prodotta a Mannheim e lanciata nel mese di marzo di quest'anno. Con 13 categorie di potenza in tutto, Mercedes-Benz Antos copre un ampio range che va da 175 kW (238 CV) a 375 kW (510 CV). I nuovi veicoli sono disponibili sia in versione carro che motrice con un totale di 17 diverse lunghezze di passo ed interasse che varia da un minimo di 2.650 mm a un massimo di 6.700 mm. Tra le altre dotazioni, il cambio completamente automatizzato PowerShift supporta l'autista nell'attività lavorativa quotidiana. La sicurezza può essere ulteriormente aumentata grazie al sistema Active Brake Assist ordinabile a richiesta. 
Con peso in ordine di marcia di circa sei tonnellate, il veicolo è stato realizzato per massimizzare il carico utile, mentre il basso punto di accoppiamento e la bassa altezza del telaio, insieme ad un'altezza interna di tre metri, consentono di sfruttare al massimo la capacità di carico del veicolo. 
Operazioni di distribuzione pesante a breve raggio
La distribuzione pesante a breve raggio riguarda soprattutto il trasporto regionale di prodotti destinati al commercio al dettaglio come, ad esempio, i prodotti alimentari. Gli autocarri con pianale e box refrigerati o cassonati così spesso utilizzati in questi casi sono utilizzati sia nel traffico urbano che sulle statali e le provinciali, oltre che sulle autostrade.
Questo profilo operativo richiede requisiti specifici per quanto riguarda il veicolo ottimale da utilizzare: deve offrire buona visibilità, essere semplice da guidare ed essere configurato per spostamenti da effettuare in giornata. Aziende e padroncini chiedono un'ampia gamma di potenze del motore in modo da affrontare al meglio le caratteristiche topografiche di ogni regione e i diversi carichi. Spesso anche l’immagine è importante, un veicolo con la Stella è sempre un ottimo ‘biglietto da visita’.
Ulteriori informazioni su: media.mercedes-benz.it e media.daimler.com 
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