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Informazione stampa


CLS 63 AMG Shooting Brake
Trendsetter high performance
Affalterbach – Con la CLS 63 AMG Shooting Brake, Mercedes‑AMG dimostra nuovamente il proprio spirito d'avanguardia. La nuova vettura ad alte elevate prestazioni firmata AMG rappresenta, infatti, l'entusiasmante sviluppo di un concept innovativo. Quale accattivante alternativa per i Clienti più attenti al design, CLS 63 AMG Shooting Brake coniuga prestazioni a stile e versatilità senza precedenti. Sinonimi dell'eccezionale dinamica che caratterizza AMG sono il motore biturbo AMG V8 da 5,5 litri con potenze da 386 kW (525 CV) a 410 kW (557 CV), il cambio sportivo a 7 marce AMG SPEEDSHIFT MCT e l'assetto sportivo AMG RIDE CONTROL. I grandi spazi dell'abitacolo ed il bagagliaio, che può raggiungere un volume di 1.550 litri, rivelano il volto pratico di CLS 63 AMG Shooting Brake. Oltre agli esclusivi equipaggiamenti a richiesta dell'AMG Performance Studio volti ad esaltare ulteriormente la dinamica di marcia della vettura, il pianale di carico designo in legno rappresenta un prezioso tocco di stile unico. Una proposta ancora più straordinaria è CLS 63 AMG Shooting Brake “Edition 1”, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, con ulteriori 24 kW (32 CV) di potenza e 100 Nm di coppia, oltre ad una serie di dotazioni esclusive.
Con la nuova CLS 63 AMG Shooting Brake, Mercedes-AMG dimostra nuovamente il proprio carattere audace e, come nel 2004, con la CLS 55 AMG, la prima Coupé a quattro porte high-performance, presenta un nuovo trendsetter ad elevate prestazioni, che apre la strada ad un nuovo segmento. Un precorso che dal 2004 ha visto la sua naturale evoluzione con la CLS 63 AMG del 2006, e l'attuale CLS 63 AMG, lanciata nel 2011 con motore biturbo V8 da 5,5 litri, che hanno coerentemente portato avanti questa strategia.  
Ola Källenius, Presidente del Board of Management di Mercedes-AMG GmbH, ha dichiarato: “Dopo il successo di CLS 55 AMG e CLS 63 AMG, con la nuova CLS 63 AMG Shooting Brake vogliamo nuovamente proporre ai nostri Clienti una vettura senza compromessi in fatto di fascino e prestazioni, in linea con la filosofia del Marchio. CLS 63 AMG Shooting Brake è un prodotto completamente nuovo, destinato ad entusiasmare gli appassionati del marchio AMG, attuali e futuri. Un connubio di prestazioni, stile e versatilità unico nel suo genere”. 
Motore biturbo AMG V8 da 5,5 litri e fino a 410 kW (557 CV) di potenza
Il motore biturbo AMG V8 da 5,5 litri colpisce grazie alla combinazione di iniezione diretta di benzina con combustione a getto guidato, iniettori piezoelettrici, sovralimentazione biturbo, intercooler ad aria/acqua, gestione dell'alternatore e sistema ECO start/stop.
Il potente otto cilindri è garanzia di pura sportività ed elevata efficienza: 
con 386 kW (525 CV) di potenza e 700 Nm di coppia, il feeling con CLS 63 AMG Shooting Brake cresce chilometro dopo chilometro. Con la versione Edition 1 i valori salgono rispettivamente a 410 kW (557 CV) e 800 Nm. Entrambe le varianti offrono prestazioni di marcia di livello superiore: accelerazione da 0 a 100 km/h rispettivamente in 4,4 e 4,3 secondi, velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente).
Potenza straordinaria e consumi ridotti
Nonostante il dinamismo tipico di una sportiva, i consumi si attestano su livelli contenuti. I consumi di 10,1 l/100 km nel ciclo NEDC a fronte di emissioni di CO2 di 235 g/km sono uguali per entrambe le versioni di potenza. L'esperienza di guida con CLS 63 AMG Shooting Brake è caratterizzata da un'elevata agilità ad ogni gamma di regime e da una notevole forza di trazione. La potenza decisamente superiore è percepibile dal guidatore anche a livello acustico: l'impianto di scarico sportivo con doppi terminali cromati diffonde, infatti, l'inconfondibile sound dell'otto cilindri AMG.
I dati principali:
	
	CLS 63 AMG Shooting Brake

	Cilindrata
	5461 cm³

	Alesaggio x corsa
	98,0 x 90,5 mm

	Rapporto di compressione
	10,0 : 1

	Potenza
	386 kW (525 CV) a 5250-5750 giri/min 
410 kW (557 CV) a 5250-5750 giri/min* 

	Coppia massima
	700 Nm a 1.700-5.000 giri/min 
800 Nm a 2.000-4.500 giri/min*

	Peso motore (a secco)
	204 kg

	Consumo di carburante ciclo NEDC comb.
	10,1 l/100 km

	Emissioni di CO2
	235 g/km

	Classe di efficienza
	F

	Accelerazione 0-100 km/h 
	4,4 s
4,3 s*

	Velocità massima**
	250 km/h


* Edition 1; ** limitata elettronicamente. 
Cambio sportivo a 7 marce AMG SPEEDSHIFT MCT personalizzato e variabile
Non è solo l'otto cilindri AMG ad stupire per prestazioni ed efficienza, ma anche il cambio sportivo a 7 marce AMG SPEEDSHIFT MCT. Dotato di quattro programmi di marcia selezionabili in modo personalizzato, funzione di doppia debraiata automatica e funzione RACE START, questo cambio affascina per la spontaneità e la massima variabilità. In modalità “Controlled Efficiency” (C) è sempre attiva la funzione ECO start/stop, che disattiva il motore 8 cilindri a vettura ferma. Nei programmi di marcia “S” (Sport), “S+” (Sport plus) e “M” (Manual) motore e cambio presentano un'agilità più spiccata, infatti grazie al richiamo breve e preciso dell'accensione e dell'iniezione a pieno carico gli innesti delle marce risultano più rapidi.
Assetto, sterzo ed impianto frenante di CLS 63 AMG Shooting Brake sono il perfetto completamento della propulsione high-tech. L'assetto sportivo AMG RIDE CONTROL con sospensioni in acciaio sull'asse anteriore e pneumatiche sull'asse posteriore, con regolazione elettronica del livello, si avvale di un sistema di ammortizzatori a gestione elettronica in grado di variare automaticamente la curva caratteristica degli ammortizzatori a seconda della situazione di guida e ridurre l'angolo di rollio della carrozzeria. Il risultato è un adeguamento rapidissimo tra il comfort di marcia ottimale e la massima agilità possibile. Il guidatore ha la possibilità di scegliere tra le tre modalità di assetto “Comfort”, “Sport” e “Sport plus” premendo un pulsante. L'ESP® a 3 stadi con modalità SPORT consente di selezionare tramite un pulsante tre strategie di regolazione personalizzate.
L'asse anteriore e posteriore specifico di AMG con maggiore campanatura negativa ed elastocinematica ottimizzata garantisce una maggiore stabilità a velocità elevate in curva ed una tenuta di strada migliore. L'asse anteriore con carreggiata più ampia di 56 millimetri si armonizza perfettamente con lo sterzo parametrico sportivo elettromeccanico AMG, dotato di un rapporto di trasmissione più diretto e di una servoassistenza variabile adattata in funzione dell'assetto, che consente inoltre di risparmiare sui consumi, dato che il servosterzo necessita di energia solo nel momento della sterzata. 
Impianto frenante composito in ceramica AMG ad alte prestazioni su richiesta
L'impianto frenante ad alte prestazioni di AMG, con dischi freno da 360 millimetri ventilati e forati, garantisce una decelerazione perfetta anche con una guida estremamente dinamica. Sull'asse anteriore viene impiegata la tecnologia di materiale composito particolarmente resistente, già ampiamente testata nel settore degli sport motoristici. A garantire prestazioni di frenata ancora migliori e masse non molleggiate più ridotte provvede l'impianto frenante composito in ceramica AMG ad alte prestazioni, disponibile su richiesta, con dischi freno di dimensioni ancora maggiori e pinze freno verniciate in modo esclusivo con la scritta “AMG Carbon Ceramic”. La tenuta di strada è assicurata dai cerchi in lega leggera AMG verniciati in grigio titanio e torniti a specchio con design a triple razze e dagli pneumatici 255/35 R 19 (anteriori) e 285/30 R 19 (posteriori). 
Caratteristico, sportivo e dominante: il design sensazionale 
Il linguaggio formale elegante ed entusiasmante di un design sensazionale si fonde in CLS 63 AMG Shooting Brake con un aspetto dominante caratterizzato dalla sportività. L'espressione esteriore della sua potenza si ritrova in elementi come la robusta grembialatura anteriore AMG con elemento trasversale in nero lucido, la griglia del radiatore AMG a una lamella e la configurazione specifica del cofano motore di AMG. 
Anche gli esclusivi, ampi parafanghi anteriori con la scritta “V8 BITURBO”, la grembialatura posteriore specifica di AMG con inserto diffusore e l'impianto di scarico sportivo AMG con due terminali doppi cromati contribuiscono al look dinamico. L'Intelligent Light System con fari a LED ad alto rendimento e sistema di assistenza abbaglianti adattivi è montato di serie.
Allestimento ricco, atmosfera esclusiva
Dalla qualità del materiale e della lavorazione fino all'atmosfera esclusiva, gli interni di CLS 63 AMG Shooting Brake soddisfano le esigenze più elevate. 
I sedili sportivi AMG Multicontour in pelle nappa con funzione Memory, gli inserti AMG in nero Pianoforte e l'orologio analogico specifico AMG con design IWC creano un'atmosfera esclusiva. A fornire informazioni precise al guidatore provvedono il quadro strumenti AMG con menu principale AMG con RACETIMER e schermata iniziale AMG. 
La AMG DRIVE UNIT integrata nella consolle centrale ed inclinata verso il guidatore, con leva selettrice E-SELECT – una dotazione esclusiva AMG – consente di configurare il programma di marcia, l'impostazione dell'assetto, le funzioni ESP® ed il programma AMG. Convincente dal punto di vista dell'estetica, dell'ergonomia e del tatto: è il volante Performance AMG in pelle nappa con design a 3 razze, con corona appiattita nella parte superiore ed inferiore, con zone dell'impugnatura dalla conformazione esclusiva rivestite in pelle traforata e comandi del cambio in alluminio color argento. Una novità introdotta da poco su tutte le vetture AMG è la chiave elettronica cromata con il logo AMG.
Pianale di carico designo in legno di ciliegio americano
Uno degli elementi di spicco dell'ampia offerta di dotazioni a richiesta è il pianale di carico designo in legno di ciliegio americano, un pregiato legno decorativo a poro aperto, tradizionalmente utilizzato per il design di interni di alto livello, per mobili di qualità superiore e per allestimenti nautici di prestigio. I pregiati fogli da impiallacciatura sono incollati e premuti a mano in senso diagonale in cinque strati per ottenere un'elevata stabilità delle forme. Una macchina a controllo numerico fresa i pezzi grezzi nel formato esatto. Per sottolineare la bellezza naturale del legno le superfici vengono levigate, impregnate ed oliate. 
Intarsi in rovere fumé scuro, tagliati con tecnologia laser in striscioline di tre millimetri con la massima precisione, rendono il design del pianale di carico ancora più raffinato. I listelli in alluminio spazzolato, prodotti mediante un processo di estrusione, in combinazione con i rinforzi in gomma a lamelle, non solo proteggono la superficie in legno, ma hanno anche un effetto antisdrucciolo.
Gli ulteriori equipaggiamenti a richiesta designo includono:
· Vernice metallizzata designo in tre tonalità di colore
· Vernice magno designo in due tonalità di colore
· Pelle designo in nove tonalità di colore
· Padiglione designo in microfibra DINAMICA in tre tonalità di colore
AMG Performance Studio per una dinamica di marcia ed un'esclusività ancora maggiori
Per incrementare ulteriormente la dinamica di marcia e l'esclusività è possibile 
scegliere gli allestimenti a richiesta di AMG Performance Studio: 
· Pacchetto in fibra di carbonio per esterni AMG
· Inserti AMG in carbonio/nero Pianoforte
· Impianto frenante composito in ceramica AMG ad alte prestazioni
· Bloccaggio del differenziale posteriore AMG 
· Listelli sottoporta AMG con luci bianche, porte anteriori
· Cerchi forgiati in lega leggera AMG dal peso ridotto e design a 5 doppie razze, verniciati in grigio titanio e torniti a specchio, con pneumatici anteriori 255/35 R 19 e posteriori 285/30 R 19 
· Cerchi in lega leggera AMG con design a 10 razze, verniciati in nero opaco e con bordi del cerchio torniti a specchio, con pneumatici anteriori 255/35 R 19 e posteriori 285/30 R 19 
Su richiesta per CLS 63 AMG Shooting Brake è inoltre disponibile il Sound System surround high-end BeoSound di Bang & Olufsen AMG con amplificatore DSP a 16 canali, amplificatore ICEpower, potenza totale di 1.200 watt e 14 altoparlanti high-end. 
“Edition 1” come composizione estetica ed individuale 
CLS 63 AMG Shooting Brake è disponibile al lancio anche nella versione “Edition 1” con potenza e coppia ancora maggiori: le dotazioni particolarmente esclusive della versione “Edition 1” enfatizzano l'estetica accattivante e l'individualità. La composizione speciale di dettagli di pregio include: 
· Esterni verniciati in grigio alanite designo magno
· Aumento delle prestazioni fino a 410 kW (557 CV) e 800 Nm
· Pelle designo bianco platino perlato con superficie metallizzata per sedili sportivi AMG, braccioli delle porte, consolle centrale anteriore e posteriore e pannelli centrali delle porte
· Inserti AMG in carbonio/nero Pianoforte
· Padiglione designo in microfibra DINAMICA nero
· Tappetini in velluto con bordi in pelle designo bianco platino perlato 
e targhetta metallica designo (solo in combinazione con il rivestimento designo in pelle bianco platino perlato)
A scelta, senza sovrapprezzo, è disponibile il rivestimento monocolore in pelle Passion Excusive nera con pannello strumenti esclusivo e linee di cintura in pelle nappa. Sono inclusi anche i tappetini in velluto designo in colore nero abbinati.
Il debutto di CLS 63 AMG Shooting Brake e CLS 63 AMG Shooting Brake “Edition 1” è previsto per novembre 2012. 
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