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Informazione stampa


Classe A, Classe B e CLA

Si arricchisce la gamma delle compact cars con la Stella e arrivano le prime Mercedes per neopatentati 
Le gamme di Classe A, Classe B sono da oggi disponibili anche con due versioni per neopatentati dotate di nuovi motori dai consumi particolarmente contenuti, un pacchetto BlueEFFICIENCY ulteriormente ottimizzato e versioni 4MATIC che garantiscono trazione ottimale in ogni situazione. A completare la gamma, inoltre, la berlina sportiva ad alte prestazioni CLA 45 AMG. I nuovi modelli possono essere ordinati a partire dal mese di luglio e saranno presenti nelle concessionarie da settembre 2013. 
I nuovi modelli entry-level con motori diesel, guidabili anche da neopatentati, sono la A 160 CDI e la B 160 CDI da 66 kW (90 CV), con consumi nel ciclo combinato, rispettivamente, di soli 3,8 e 4,1 litri di gasolio per 100 km. Anche B 220 4MATIC vanta una nuova motorizzazione: un turbo quattro cilindri a benzina da 1.991 cm3 di cilindrata e 135 kW (184 CV) di potenza. Altre novità sono la B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition da 80 kW (109 CV) ottimizzata dal punto di vista dei consumi (3,8 l/ 100 km nel ciclo NEDC) e le potenti berline sportive CLA 250 4MATIC e CLA 45 AMG.
Panoramica dei nuovi modelli
	Modello
	A 160 CDI
	B 160 CDI
	B 180 CDI con pacchetto BlueEFFICIENCY 
	B 220 4MATIC

	Motore
	R4

	Cambio
	6 marce, manuale
	7G-DCT

	Potenza
	66 kW (90 CV)
	80 kW (109 CV)
	135 kW (184 CV)

	0-100
	13,8 s
	14,0 s
	11,6 s
	7,5 s

	Vel. max
	180 km/h
	190 km/h
	225 km/h

	Prezzo*
	23.610
	26.000
	27.454
	32.430


	Modello
	CLA 250 4MATIC
	CLA 45 AMG

	Motore
	R4

	Cambio
	7G-DCT
	Cambio sportivo a 7 marce AMG SPEEDSHIFT DCT

	Potenza
	155 kW (211 CV)
	265 kW (360 CV)

	0-100 
	6,6 s
	4,6 s

	Vel. max
	240 km/h
	250 km/h

	Prezzo*
	42.000
	56.900


* in Euro, chiavi in mano
Classe A: finalmente la Mercedes per neopatentati 
Con la 160 CDI Mercedes-Benz amplia la gamma Classe A con un modello dai consumi particolarmente contenuti, in linea con la normativa prescritta per i neopatentati, che raggiunge la classe di efficienza A+. I dati più significativi del quattro cilindri diesel sono 1.461 cm3 di cilindrata, 66 kW (90 CV) di potenza e 220 Nm di coppia massima disponibile da 1.750 a 2.750 giri/min. La A 160 CDI raggiunge una velocità massima di 180 km/h e nel ciclo NEDC consuma solo 3,8 l/100 km (pari a 98 g di emissioni di CO2/km).
Classe B: minori consumi e maggiore trazione
La nuova versione entry-level diesel è la B 160 CDI da 66 kW (90 CV). Il modello, dotato di cambio manuale a 6 marce, nel ciclo combinato NEDC consuma solo 4,1 litri di carburante per 100 km a fronte di emissioni di CO2 di 108 g/km. Anche la B 160 CDI è in linea con la normativa prescritta per i neopatentati. Per quanto riguarda la B 180 CDI, la motorizzazione attuale da 1.796 cm³ di cilindrata, verrà sostituita da un quattro cilindri diesel da 1.461 cm³. La potenza di 80 kW (109 CV) resterà invariata, mentre i consumi passeranno da 4,4 a 4,1 l/100 km. 
Nel caso della B 180 CDI con pacchetto BlueEFFICIENCY Edition è stato possibile ottenere un’ulteriore riduzione dei consumi del 7%, per un totale di 3,8 litri di gasolio per 100 km (pari a 98 g di CO2/km). Altre migliorie sul fronte aerodinamico comprendono, ad esempio, la copertura parziale della parte superiore della griglia del radiatore, i rivestimenti aerodinamici dei bracci oscillanti delle sospensioni e l’abbassamento dell’assetto. È stato inoltre rinnovato il cambio manuale, che nelle marce più alte ora presenta rapporti più lunghi. B 180 CDI con pacchetto BlueEFFICIENCY Edition vanta la classe di efficienza A+.
Già oggi ordinabile, prime consegne a settembre, anche per la B 220 4MATIC, prima Classe B a trazione integrale. Questa granturismo sportiva, dotata di motore turbo a quattro cilindri 1.991 cm3 di cilindrata e 135 kW (184 CV) di potenza, passa da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e consuma 6,5 l/100 km, a fronte di 151 g/km di emissioni CO2.
Classe CLA: Driving Performance e trazione integrale 
Basta uno sguardo al pacchetto high-tech per comprendere come la CLA 45 AMG 4MATIC possieda il tipico DNA AMG: Driving Performance. Con 265 kW (360 CV) di potenza e 450 Nm di coppia massima il quattro cilindri non è soltanto il più potente al mondo tra quelli prodotti in serie, ma anche uno dei turbo più efficienti e già conforme alla norma Euro 6. Con consumi di 6,9 litri per 100 chilometri nel ciclo NEDC, CLA 45 AMG 4MATIC soddisfa quindi anche i requisiti più severi. La trazione integrale 4MATIC di CLA 45 AMG garantisce prestazioni di marcia straordinariamente dinamiche: CLA 45 AMG passa infatti da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e stabilisce nuovi standard di riferimento nel segmento.
Grazie al sistema di 4MATIC con ripartizione della coppia completamente variabile CLA 250 4MATIC dispone di 155 kW (211 CV) di potenza. La vettura raggiunge i 100 km/h da ferma in 6,6 secondi toccando la velocità massima di 240 km/h. I consumi sono di 6,4 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 di 151 g/km.
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