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Le nuove motorizzazioni di GLC e Classe E 

Cresce l’offerta per i due campioni della Stella

Personalità diverse con molto in comune: da una parte GLC che con  versione Coupé un’inedita sportività nel mondo dei SUV, dall’altra Classe E, capolavoro di intelligenza. Due bestseller che hanno riscosso un grande successo e che ampliano oggi l’offerta con nuove motorizzazioni, tra i quali spiccano GLC 350e e 4MATIC Coupé, GLC 43 4MATIC Coupé ed E 43 4MATIC Station Wagon. Al vertice della gamma GLC fanno il loro ingresso due potenti modelli a trazione integrale: tra i diesel spicca il potente GLC 350 d 4MATIC da 190 kW (258 CV).
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Con GLC 350e 4MATIC Coupé, Mercedes-Benz offre per la prima volta un midsize SUV Coupé con tecnologia Plug-in in grado di sviluppare 235 kW (320 CV) di potenza e 560 Nm di coppia, con emissioni di CO2 sono di 59‑64 g/km (a seconda dei pneumatici) conformemente alla norma NEDC. Il sistema di trazione, che coniuga una guida piacevolmente agile a consumi di carburante estremamente ridotti, permette di percorrere fino a 34 km a zero emissioni locali.

Ai modelli con questa variante di carrozzeria si aggiungono anche GLC 350 d 4MATIC Coupé con motore diesel a sei cilindri da 190 kW (258 CV). Ancora più potente è la nuova Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé, forte del design sportivo ed elegante, delle performance tipiche della Stella e tutta una serie di vantaggi offerti dai SUV quali posizione di seduta, versatilità dell’abitacolo e possibilità di marcia off-road. Motore 3.0 V6 biturbo da 270 kW (367 CV), cambio automatico 9G-TRONIC con tempi di innesto più brevi e trazione integrale AMG Performance 4MATIC che privilegia l’asse posteriore rappresentano la base per un’esperienza di guida all’insegna della massima agilità e maneggevolezza. 

Classe E: scelta più ampia tra berline e Station Wagon

Anche l’offerta di Classe E è stata ampliata con cinque nuove versioni, che possono essere ordinate fin da subito. Due dei nuovi modelli, a trazione integrale, sono in grado di affrontare le condizioni più sfavorevoli: E 220 d 4MATIC e E 400 4MATIC Station Wagon. Per quanto riguarda la versione Station Wagon, la E 200 d da 110 kW (150 CV) e la E 350 d da 190 kW (258 CV) completano la panoramica come entry level e top di gamma diesel. Ora il portfolio Station Wagon è dunque più che raddoppiato, con ben sette modelli a disposizione.
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Tra questi anche Mercedes-AMG E 43 4MATIC, entry level High Performance della nuova Station Wagon, che grazie al motore 3.0 V6 biturbo da 295 kW (401 CV), al cambio automatico 9G-TRONIC con tempi di innesto più brevi, alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC e all’assetto sportivo indipendente assicura l’elevata dinamica di marcia e la grande agilità tipiche del marchio AMG.

Panoramica dei dati tecnici:
	GLC
	GLC 350 d 4MATIC

	Numero cilindri/disposizione
	6/V

	Cilindrata (cm3)
	2.987

	Potenza nominale (kW/CV a giri/min)
	190/258 a 3.400

	Coppia nominale (Nm a giri/min)
	620 a 1.600-2.400

	Consumo nel ciclo NEDC combinato (l/100 km)
	5,9

	Emissioni di CO2 nel ciclo combinato (g/km)
	159

	Classe di efficienza
	B

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	6,2

	Velocità massima (km/h)
	238



	GLC Coupé
	GLC 350 d 4MATIC
	GLC 43 4MATIC

	Numero cilindri/disposizione
	6/V
	6/V

	Cilindrata (cm3)
	2.987
	2.996

	Potenza nominale (kW/CV a giri/min)
	190/258 a 3.400
	270/367 a 5.500-6.000

	Coppia nominale (Nm a giri/min)
	620 a 1.600-2.400
	520 a 2.500-4.500

	Consumo nel ciclo NEDC combinato (l/100 km)
	6,0
	8,4

	Emissioni di CO2 nel ciclo combinato (g/km)
	161
	192

	Classe di efficienza
	B
	D

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	6,2
	4,9

	Velocità massima (km/h)
	238
	250*


*regolata elettronicamente
	GLC Coupé
	GLC 350 e 4MATIC

	Numero cilindri/disposizione
	4 in linea

	Cilindrata (cm3)
	1.991

	Potenza nominale (kW/CV a giri/min)
	155/211 a 5.500

	Coppia nominale (Nm a giri/min)
	350 a 1.200-4.000

	Potenza max. sistema (kW/CV)
	235/320

	Max. coppia del sistema (Nm)
	560

	Consumo nel ciclo NEDC combinato (l/100 km)
	2,5

	Emissioni di CO2 nel ciclo combinato (g/km)
	59

	Consumo di corrente ponderato (kWh/100 km)
	13,9

	Autonomia elettr. (km)
	34

	Classe di efficienza
	A+

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	5,9

	Velocità massima (km/h)
	235




	Classe E berlina
	E 220 d 4MATIC

	Numero cilindri/disposizione
	4 in linea

	Cilindrata (cm3)
	1.950

	Potenza nominale (kW/CV a giri/min)
	143/194 a 3.800

	Coppia nominale (Nm a giri/min)
	400 a 1.600-2.800

	Consumo nel ciclo NEDC combinato (l/100 km)
	4,3

	Emissioni di CO2 nel ciclo combinato (g/km)
	117

	Classe di efficienza
	A+

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	7,5

	Velocità massima (km/h)
	239



	Classe E Station Wagon
	E 200 d
	E 350 d
	E 400 4MATIC
	E 43 4MATIC

	Numero cilindri/disposizione
	4 in linea
	6/V
	6/V
	6/V

	Cilindrata (cm3)
	1.950
	2.987
	3.498
	2.996

	Potenza nominale (kW/CV a giri/min)
	110/150 a 3.200-4.800
	190/258 a 3.400
	245/335 a 5.250-6.000
	295/401 a 6.100

	Coppia nominale (Nm a giri/min)
	360 a 1.400-2.800
	620 a 1.600-2.400
	480 a 1.200-4.000
	520 a 2.500-5.000

	Consumo nel ciclo NEDC combinato (l/100 km)
	4,2
	5,4
	7,9
	8,4

	Emissioni di CO2 nel ciclo combinato (g/km)
	109
	140
	180
	192

	Classe di efficienza
	A+
	A
	C
	D

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	8,7
	6,0
	5,4
	4,7

	Velocità massima (km/h)
	217
	250*
	250*
	250*


*regolata elettronicamente
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