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Informazioni stampa
23 luglio 2026

La nuova Official FIA F1® Safety Car firmata Mercedes-AMG debutta all’Hungaroring

· Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ debutta come Official FIA F1® Safety Car
· La prima Official FIA F1® Safety Car con trazione integrale completamente variabile
· Il modello high-performance della famiglia GT diventa la 14ª Official FIA F1® Safety Car con la Stella a tre punte

Dal 1996 Mercedes-Benz e Mercedes-AMG forniscono la Official FIA F1® Safety Car, definendo il punto di riferimento per la sicurezza nella massima espressione del motorsport. Per celebrare il 30° anniversario di questa storia di successo unica, Mercedes-AMG prosegue questa tradizione con la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Il modello dalle prestazioni eccezionalmente elevate della famiglia GT è la 14ª Official FIA F1® Safety Car a portare la Stella a tre punte e farà il suo debutto questo fine settimana al “Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix” di Budapest. Succede alla Mercedes-AMG GT Black Series, in servizio come Official FIA F1® Safety Car dal 2022 e impiegata complessivamente in 51 occasioni. Più di recente, la Black Series è entrata in azione nei primi quattro giri del Gran Premio del Belgio 2026.

La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ è stata sviluppata per garantire massime prestazioni e un’eccellente guidabilità, caratteristiche che la rendono ideale per l’impiego in pista. Il motore V8 biturbo da 4,0 litri eroga 450 kW (612 CV) e una coppia massima di 850 Nm. L’AMG High Performance Ceramic Composite Brake System di serie assicura prestazioni di frenata costanti e precise anche sotto carichi estremi. La potenza viene trasmessa tramite il cambio AMG Speedshift MCT 9G. Per la prima volta nella storia della Official FIA F1® Safety Car viene utilizzato il sistema di trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+, che garantisce trazione ottimale sia sull’asciutto sia sul bagnato.
Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | energy consumption combined: 14.1 l/100 km | CO₂ emissions combined: 319 g/km | CO₂ class: G1


Agilità e precisione eccezionali nelle condizioni di pista più impegnative
Oltre alle prestazioni complessive di altissimo livello, la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ è perfettamente adatta al ruolo di Official FIA F1® Safety Car grazie alla sua agilità eccezionale, alla precisione d’inserimento in curva e alla straordinaria dinamica di guida. Queste caratteristiche intrinseche assicurano un controllo preciso anche nelle condizioni di pista più impegnative e alle alte velocità. Progettata per i track day nella configurazione di serie, la sportiva di Affalterbach offre la base ideale per soddisfare le esigenze sempre più elevate di prestazioni e sicurezza della Formula 1®.
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Aerodinamica ottimizzata e tecnologia di ultima generazione conforme alle specifiche FIA

Un elemento chiave della Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ è l’integrazione del sistema di segnalazione nell’ala posteriore, che combina elevata visibilità ed efficienza aerodinamica. Ulteriori luci di segnalazione LED nella zona anteriore, nei fari e nei gruppi ottici posteriori migliorano ulteriormente la visibilità durante le operazioni di gara. I moduli luminosi verdi e arancioni comunicano istruzioni diverse e supportano l’interazione con le monoposto in pista. Mentre i segnali arancioni indicano il divieto di sorpasso, le luci verdi consentono il sorpasso della Safety Car. Il sistema è completato da funzioni lampeggianti aggiuntive nei fari e nei gruppi ottici posteriori, oltre che dalla camera integrata nell’ala posteriore. Tutti i moduli luminosi possono essere regolati in modo continuo e adattati alle diverse condizioni di luce. L’aerodinamica già altamente efficiente della Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ è stata ulteriormente sviluppata per il suo ruolo di Official FIA F1® Safety Car. Un nuovo front splitter, un’ala posteriore modificata con active flap ed elementi aerodinamici nella parte anteriore del veicolo, noti come dive planes, migliorano la stabilità, in particolare nelle curve ad alta velocità e alle andature più elevate. Indirizzando il flusso d’aria in modo mirato, questi elementi generano ulteriore downforce sull’asse anteriore.

Il sistema di raffreddamento high-performance del veicolo di serie soddisfa già i requisiti più severi dell’impiego in pista. Inoltre, AMG Active Ride Control con active roll stabilisation consente di regolare con precisione l’assetto delle sospensioni in funzione delle diverse condizioni. Per Bernd Mayländer, storico pilota della Official FIA F1® Safety Car, questo si traduce in una dinamica di guida ancora più elevata, mantenendo al tempo stesso un alto livello di sicurezza e comfort.

Per la comunicazione essenziale con la direzione gara nelle situazioni critiche, il veicolo è inoltre equipaggiato con avanzati sistemi specifici FIA. L’impianto elettrico del veicolo, sviluppato appositamente, integra comunicazioni radio, GPS e camera, oltre a un pannello di controllo nella consolle centrale. I tablet FIA, ora leggermente più grandi rispetto ai precedenti, consentono al pilota di controllare i sistemi in modo rapido e intuitivo. L’equipaggiamento rilevante per la sicurezza comprende roll cage, cinture di sicurezza a sei punti e sedili racing RECARO. Un serbatoio interno, vetri Makrolon per parabrezza e lunotto e ulteriori misure costituiscono la base per l’impiego in gara. La Official FIA F1® Safety Car monta pneumatici Pirelli, proprio come le monoposto F1®. La vettura è equipaggiata con pneumatici ultra-high-performance Pirelli P Zero R, sviluppati per le prestazioni in pista e per una sensazione di sterzo precisa grazie a una mescola dual-tread dedicata, validata insieme a Mercedes-AMG al Nürburgring e a Nardò.

Primo impiego a Budapest: la nuova Official FIA F1® Safety Car debutta con una livrea celebrativa
Al Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring, due Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ modificate sono pronte all’impiego in caso di emergenza. Entrambe le safety car presentano un design celebrativo sviluppato appositamente per rendere omaggio visivamente ai 30 anni di storia delle Mercedes-Benz e Mercedes-AMG Safety Cars in Formula 1®. La verniciatura nera è completata da grafiche adesive rosse. Accanto al lettering del partner CrowdStrike, il logo del 30° anniversario è integrato su cofano, tetto e ala posteriore.







Mercedes-Benz and Mercedes-AMG Official FIA F1® Safety Cars since 1996

Time period	Vehicle in operation
1996	Mercedes-Benz C 36 AMG (W202)

1997 – 1999	Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C208)
1999 – 2001	Mercedes-Benz CL 55 AMG (C215)

2001 – 2002	Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230)
2003	Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209)

2004 – 2005	Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R171)
2006 – 2007	Mercedes-Benz CLK 63 AMG (C209)

2008 – 2009	Mercedes-Benz SL 63 AMG (R230)
2010 – 2012	Mercedes-Benz SLS AMG (C197)

2012 – 2014	Mercedes-Benz SLS AMG GT (C197)
2015 – 2017	Mercedes-AMG GT S (C190)

2018 – 2021	Mercedes-AMG GT R (C190)
2022 – 2026	Mercedes-AMG GT Black Series (C190) From July 2026	Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ (C192)
Technical data of the Official FIA F1® Safety Car

Engine	4.0-litre V8 biturbo engine Max. performance	450 kW / 612 hp
Max. torque	850 Nm
Top speed	317 km/h

Transmission	AMG Speedshift MCT 9G (9-speed racing transmission)
Brakes	AMG high-performance ceramic composite braking system with 6-piston fixed calipers at the front and 1-piston floating calipers at the rear

Aerodynamics	New front splitter, additional aerodynamic elements at the front of the vehicle (dive planes), and modified rear wing with active flap
Drivetrain	Fully variable AMG Performance 4MATIC+ all-wheel drive Chassis	AMG Active Ride Control with active roll stabilisation
Signalling	Integrated into the front section and rear wing, as well as the front and rear lights Communication	FIA-specific radio, GPS, and camera technology with a central control panel
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Tank Fuel

75 litres / PETRONAS Primax Pro-Race M2 – 100-octane fuel made from 40 % sustainable components (10 % ethanol, 30 % eFuel)



Safety	Roll cage, six-point safety harnesses, racing bucket seats from RECARO
“Da 30 anni Mercedes-Benz e Mercedes-AMG si assumono una responsabilità speciale in Formula 1® fornendo le safety car. Per noi è al tempo stesso un onore e una sfida proseguire questa lunga tradizione con una vettura che innalza ancora una volta i nostri standard. La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ combina prestazioni eccezionali con precisione, controllo e sicurezza, rendendola la scelta ideale sia come Official FIA F1® Safety Car sia come straordinaria vettura stradale.”

Simon Wilbers, Head of Mercedes-AMG Motorsport

“La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, nel ruolo di Official FIA F1® Safety Car, combina i massimi livelli di sicurezza con una sportività e un piacere di guida impressionanti. La risposta agile e diretta agli input del pilota è perfetta. È la prima safety car con trazione integrale. Questo garantisce una trazione ottimale, particolarmente efficace in combinazione con tutte le altre caratteristiche tecniche. Esprime davvero il meglio di sé in curva e in accelerazione. È una vettura stradale eccezionale. Ora non vedo l’ora di guidare per la prima volta la nuova safety car in condizioni reali in Ungheria.”

Bernd Mayländer, Official FIA F1® Safety Car Driver & AMG Brand Ambassador



1 I valori indicati sono stati determinati secondo la procedura di misurazione prescritta WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedures). Il consumo di energia e le emissioni di CO2 di un’autovettura dipendono non solo dall’efficiente utilizzo del carburante o del rispettivo vettore energetico da parte della vettura, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.
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