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Anche la famiglia delle compatte entra nell’era nell’ibrido plug-in di terza generazione 
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EQ Power per la prima volta anche per Classe A e Classe B
I veicoli ibridi plug-in rappresentano un'importante pietra miliare sulla strada verso la mobilità a zero emissioni. Mercedes‑Benz Cars continua a sviluppare i suoi modelli ibridi plug-in ‘EQ Power’. Una famiglia che oggi si amplia anche al segmeto delle compatte con il debutto della nuova A 250 e (consumo di carburante combinato 1,5-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 34-33 g/km, consumo di corrente combinato 15,0-14,8 kWh/100 km)1, A 250 e Sedan (consumo di carburante combinato 1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 33-32 g/km, consumo di corrente combinato 14,8 -14,7 kWh/100 km)[footnoteRef:1] e B 250 e (consumo di carburante combinato 1,6-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 36-32 g/km, consumo di corrente combinato 15,4-14,7 kWh/100 km)1. L'EQ Power di Classe A e Classe B rafforza l'offensiva plug-in di Mercedes-Benz: entro il 2020 l'azienda estenderà l'offerta ad oltre 20 modelli. In Germania, i listini di A 250 e ed A 250 e Sedan partono rispettivamente da 36.943,55 euro e 37.300,55 euro, 37.663,50 per la B 250 e. Le nuove compatte ibride plug in saranno sul mercato entro la fine dell’anno. [1:  I valori indicati sono i “valori di CO2 NEDC misurati” ai sensi dell'art. 2 n. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi dati. L'autonomia e il consumo di corrente sono stati rilevati sulla base del Regolamento 692/2008/CE. Come base di calcolo in conformità alla legge tedesca sulla mobilità elettrica (EmoG) viene utilizzato un altro valore. Come base di calcolo della tassa di circolazione dei veicoli può essere utilizzato un valore superiore.
Per ulteriori informazioni sui consumi ufficiali di carburante e sulle emissioni di CO₂ specifiche ufficiali di autovetture nuove si rimanda alle «Linee Guida sui consumi di carburante, sulle emissioni di CO₂ e sui consumi energetici di vetture nuove», disponibili gratuitamente presso tutti i punti vendita della Casa e presso la Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT, www.dat.de).] 

[bookmark: _GoBack]Le nuove compatte con EQ Power si caratterizzano soprattutto per un inedito piacere di guida a zero emissioni, perfetto per l’utilizzo quotidiano:
· autonomia elettrica di 70-75 km (NEDC)
· potenza elettrica di 75 kW
· potenza complessiva di 160 kW
· coppia complessiva di 450 Nm
· velocità massima di 140 km/h (motore elettrico)/235 km/h (complessiva; Classe A Sedan)
· accelerazione 0-100 km/h in 6,6 secondi (Classe A Sedan)
· nessuna limitazione del vano bagagli.
Le vetture nuove compatte della Stella montano il motore in posizione trasversale e per il cambio a doppia frizione 8F-DCT è stato sviluppato un gruppo di trasmissione ibrido compatto che segue gli stessi principi tecnici del componente corrispondente nei veicoli con motore longitudinale. Si tratta di un motore sincrono ad eccitazione permanente con rotore interno. Lo statore è integrato nella scatola del gruppo di trasmissione, mentre nel rotore del motore elettrico è collocata l'efficiente frizione di innesto del motore. Il raffreddamento dello statore e del rotore in funzione della necessità consente di sfruttare senza problemi la potenza di punta e quella continua del motore elettrico.  
Per la prima volta in Mercedes-Benz, il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico; i modelli ibridi compatti non dispongono infatti di un motorino di avviamento da 12 volt separato (starter).
Potenza complessiva elevata per un comfort di marcia elevato
Il motore elettrico eroga 75 kW di potenza; insieme al motore a quattro cilindri da 1,33 litri garantisce una potenza complessiva di 160 kW (218 CV) e una coppia complessiva di 450 Nm. Grazie all'EQ Power del motore elettrico i modelli A 250 e e B 250 e reagiscono in modo particolarmente spontaneo alla pressione del pedale dell'acceleratore, per prestazioni di marcia di tutto rispetto: A 250 e, ad esempio, passa da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, e la velocità massima è di 235 km/h. 
Come accumulatore dell'energia elettrica viene impiegata una batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio dalla capacità complessiva di circa 15,6 kWh che può essere caricata da una fonte di energia elettrica esterna. A 250 e e B 250 e possono essere caricate con corrente alternata o continua. La presa di corrente si trova nella fiancata destra della vettura. Se collegati a una wallbox di ricarica da 7,4 kW in corrente alternata (CA), questi modelli ibridi plug-in compatti passano da un livello di carica (SoC, Status of Charge) del 10% al livello del 100% in 1 ora e 45 minuti. La ricarica in corrente continua (CC) richiede circa 25 minuti per portare il livello di carica dal 10 all'80%.
Le batterie sono fornite da Deutsche ACCUMOTIVE, società affiliata di Daimler al 100%. La batteria ad alto voltaggio è raffreddata ad acqua e pesa circa 150 kg. 
Configurazione raffinata
L'innovativo impianto di scarico offre una configurazione particolarmente raffinata, dal momento che non si spinge fino alla coda della vettura, bensì sbocca centralmente sotto il pianale, con il silenziatore di scarico integrato nel tunnel centrale. L'integrazione del serbatoio del carburante sull'asse lascia spazio libero dietro i sedili posteriori per la batteria ad alto voltaggio. Di conseguenza, nei modelli A 250 e e B 250 e il volume del bagagliaio viene ridotto solo in misura minima rispetto ai modelli affini con motorizzazione non ibrida.
Poiché questi veicoli compatti adottano la tecnica della terza generazione plug-in, dispongono anche di tutte le relative funzioni, tra le quali figura la gestione intelligente dell'utilizzo di energia in funzione del percorso, che tiene conto, ad esempio, dei dati cartografici, dei limiti di velocità e dell'andamento dell'itinerario. Questa gestione dell'utilizzo di energia prende in considerazione l'intero percorso programmato e prevede la modalità di marcia elettrica per i tratti di strada più favorevoli. 
Con l'introduzione di MBUX (Mercedes-Benz User Experience) gli stati di esercizio finora presenti in tutti i modelli ibridi plug-in EQ Power sono stati integrati nei programmi di marcia. In ogni modello ibrido plug-in di Mercedes-Benz, ad esempio, sono disponibili i nuovi programmi di marcia «Electric» e «Battery Level», già presenti anche a bordo dei modelli compatti. «Electric» permette di usufruire delle massime prestazioni elettriche. Il motore a combustione interna viene avviato, in aggiunta a quello elettrico, soltanto quando il conducente preme il pedale dell'acceleratore in kick-down. Inoltre, con il programma «Electric» è possibile selezionare il recupero di energia con i paddle dietro il volante. Le levette di innesto sul volante consentono di impostare cinque diversi livelli di recupero (DAUTO, D+, D, D- e D--).
Sono disponibili anche i programmi Comfort, ECO e Sport, con i quali il guidatore può dare eventualmente priorità alla guida elettrica, oppure accentuare la dinamica di marcia con la trazione combinata o privilegiare la guida con motore a combustione interna, ad esempio se desidera conservare l'autonomia elettrica.
Un'importante funzionalità per il comfort è la preclimatizzazione, attivabile prima di avviare la vettura perché sia A 250 e sia B 250 e dispongono di un compressore del fluido refrigerante elettrico. La preclimatizzazione può anche essere attivata comodamente dallo smartphone. Anche il carico rimorchiabile dei modelli ibridi compatti è considerevole, pari a 1.600 kg (frenato).
I dati in sintesi
	
	A 250 e[footnoteRef:2] [2:  I valori indicati sono i “valori di CO2 NEDC misurati” ai sensi dell'art. 2 n. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi dati. L'autonomia e il consumo di corrente sono stati rilevati sulla base del Regolamento 692/2008/CE. Come base di calcolo in conformità alla legge tedesca sulla mobilità elettrica (EmoG) viene utilizzato un altro valore. Come base di calcolo della tassa di circolazione dei veicoli può essere utilizzato un valore superiore.] 

	A 250 e Sedan1
	B 250 e1

	Numero/disposizione cilindri
	4/in linea

	Cilindrata (cm3)
	1.332

	Potenza nominale motore a ciclo Otto 
(kW/CV a giri/min)
	118/160 a 5.500 +/- 1,5%

	Coppia nominale motore a ciclo Otto 
(Nm a giri/min)
	250 a 1.620

	Potenza nominale motore elettrico (kW)
	75

	Coppia nominale motore elettrico (Nm)
	300

	Potenza complessiva (kW/CV)
	160/218

	Coppia complessiva (Nm)
	450

	Accelerazione 0-100 km/h (s)
	6,6
	6,7
	6,8

	Velocità massima ammessa (km/h)[footnoteRef:3] [3:  limitata elettronicamente] 

	235
	240
	235

	Velocità massima motore elettr. (km/h)
	140

	Consumo combinato da (l/100 km)
	1,5-1,4
	1,4
	1,6-1,4

	Emissioni di CO2 combinate da (g/km)
	34-33
	33-32
	36-32

	Capacità complessiva della batteria (kWh)
	15,6

	Consumo di corrente combinato 
(kWh/100 km)
	15,0-14,8
	14,8-14,7
	15,4-14,7

	Autonomia a trazione elettrica NEDC (km)
	74-76
	75-77
	70-77

	Autonomia a trazione elettrica WLTP (km) – 
AER combined
	60-68
	61-69
	56-67

	Prezzo a partire da (euro)[footnoteRef:4] [4: ] 

	36.943,55
	37.300,55
	37.663,50



Mercedes me Charge assiste nella ricarica in viaggio
Ricaricare la vettura alla rete elettrica di casa, ad esempio servendosi di una Mercedes-Benz Wallbox, è comodo e semplice, ma lo è anche quando si è in viaggio. Infatti il sistema di Infotainment MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience) aiuta il guidatore a cercare le colonnine di ricarica. La capacità del sistema MBUX di comprendere il linguaggio naturale permette di avviare la ricerca pronunciando, ad esempio, la frase «Hey Mercedes, trova le colonnine di ricarica nelle vicinanze».


Grazie a Mercedes me Charge chi guida un modello ibrido plug-in può a richiesta accedere a una delle reti di ricarica più estese al mondo, con oltre 300 gestori diversi di stazioni di ricarica pubbliche solo in Europa (presenti in città, parcheggi, autostrade, centri commerciali ecc.). Grazie alla navigazione, i clienti 
Mercedes-Benz trovano facilmente queste stazioni e accedono alle colonnine di ricarica sia tramite la scheda di ricarica Mercedes me Charge, sia con l'app Mercedes me o direttamente dall'auto. Non è necessario stipulare contratti diversi: dopo aver impostato la prima volta il metodo di pagamento e aver eseguito una semplice procedura di autenticazione, i clienti usufruiscono di una funzione di pagamento integrata con sistema di calcolo che addebita automaticamente ogni ricarica. Le singole ricariche vengono raggruppate mensilmente in un'unica fattura.
La strategia plug-in di Mercedes-Benz
I modelli ibridi plug-in offrono ai clienti i vantaggi di due mondi: da un lato possono viaggiare in città con la trazione elettrica pura, dall'altra possono fare affidamento sull'autonomia del motore a combustione interna per i tragitti più lunghi. Nel complesso la vettura diventa ancora più efficiente, perché recupera energia in frenata e allo stesso tempo il motore a combustione interna può intervenire nei punti di esercizio più favorevoli. EQ Power garantisce una dinamica di marcia elevata. EQ Power+ è la tecnologia ibrida ad alte prestazioni, che oggi Mercedes‑AMG sta già impiegando con successo in Formula 1 e che domani porterà sulle strade.
Entro la fine del 2019 Mercedes-Benz introdurrà più di dieci modelli ibridi plug-in, che andranno dalle vetture compatte fino all'ammiraglia Mercedes-Benz Classe S. L'obiettivo è quello di poter offrire ai clienti già nel 2020 ben oltre 20 varianti di modelli.
I nuovi modelli ibridi plug-in di Classe S, Classe E e Classe C, con autonomie elettriche fino a 50 km nel ciclo NEDC, sono già stati presentati lo scorso anno. Mercedes-Benz è l'unico produttore d'auto che in Classe C e Classe E combina anche il motore diesel con la tecnologia plug-in, offrendo in entrambe le serie sia la berlina che la station-wagon. L'aggiornamento di GLC con la tecnologia EQ Power è già ai blocchi di partenza: dotato anch'esso della catena cinematica ibrida di terza generazione, questo modello apre le porte al segmento dei SUV. Il prossimo modello a entrare a far parte della gamma EQ Power sarà GLE: con un'autonomia prevista nell'ordine di grandezza di 100 km, questo modello crea i presupposti per un'esperienza di guida elettrica ancora più coinvolgente.

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com
Daimler Communications, Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stoccarda, Germania
Telefono +49 711 17 - 0, fax +49 711 17 - 22244, dialog@daimler.com, www.daimler.com
Sede e Ufficio del registro delle imprese: Stoccarda N°registro imprese: 19360
Presidente della commissione di vigilanza: Manfred Bischoff
Consiglio direttivo: Ola Källenius (Presidente), Martin Daum, Renata Jung Brüngger, Wilfried Porth
Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm[image: ]e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Daimler AG, Stoccarda, Germania.
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