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[bookmark: _Toc178529388][bookmark: _Toc178529513][bookmark: _Toc178530808][bookmark: _Toc178531026][bookmark: _Toc178533739][bookmark: _Toc178534218][bookmark: _Toc178534912][bookmark: _Toc178603825][bookmark: _Toc191307820]Nuova Mercedes-Benz CLA: quattro versioni e prezzi a partire da 56.665 euro
La nuova CLA debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 56.665 euro con la motorizzazione 250+ con tecnologia EQ in versione Advanced. Disponibile al lancio anche la versione 350 4MATIC, con il listino che parte da 62.265. Quattro gli allestimenti disponibili: Advanced, Advanced Plus, Premium, e Premium Plus. Dalla versione Advanced Plus si può scegliere tra l’estetica Progressive e AMG Line. Con le versioni Premium e Premium Plus è disponibile anche l’estetica AMG Line Plus, che impreziosisce la configurazione con pacchetto night, cerchi da 19’’ dedicati, spoiler AMG e cinture di sicurezza rosse.

Con consumi straordinariamente bassi e un'autonomia impressionante in questo segmento, CLA porta la mobilità elettrica nella vita quotidiana a un nuovo livello. I primi modelli ad arrivare sul mercato sono la CLA 250+ con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 14,1-12,2 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | classe CO₂: A)[footnoteRef:2] e la CLA 350 4MATIC con EQ Technology (consumo energetico combinato: 14,7-12,5 kWh/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km | classe CO₂: A)(3). Con un'autonomia fino a 792 chilometri WLTP³, la CLA 250+ da 200 kW con EQ Technology offre un ampio raggio nella sua categoria. La CLA 350 4MATIC con EQ Technology da 260 kW si posiziona come versione prestazionale all'estremità superiore della gamma di modelli.  [2: ] 


Il sistema a 800 volt può ridurre significativamente i tempi di ricarica in combinazione con la nuova generazione di batterie. La CLA 250 + con EQ Technology può essere ricaricata fino a 325 chilometri[footnoteRef:3] in dieci minuti. Per CLA 250+ e la CLA 350 4MATIC è possibile effettuare una ricarica rapida in corrente continua fino a 320 kW. [3: ] 


I nuovi modelli completamente elettrici CLA 250+ e CLA 350 4MATIC sono dotati della variante top delle batterie agli ioni di litio con un contenuto di energia utilizzabile di 85 kWh. Le celle hanno anodi che mescolano ossido di silicio e grafite. Rispetto alla batteria precedente con anodi di grafite convenzionali, la densità energetica gravimetrica è stata aumentata fino al 20%. La densità di energia volumetrica della chimica delle celle è di 680 Wh/l. Il contenuto di cobalto è stato ulteriormente ridotto. La nuova generazione di batterie riduce l'impronta di carbonio di circa il 30% per cella rispetto alla precedente. Questo grazie alle misure di riduzione delle emissioni di carbonio, alla produzione di celle[footnoteRef:4] a zero emissioni e all'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nella produzione di anodi, catodi e alloggiamenti delle celle.  [4:  Net carbon-neutral significa che le emissioni di carbonio che non vengono evitate o ridotte in Mercedes-Benz sono compensate da progetti di compensazione certificati.] 


Il cambio a due velocità sulla trasmissione principale dell'asse posteriore combina dinamismo ed elevata efficienza in tutte le situazioni. La prima marcia consente un'eccellente accelerazione fin dall'inizio, un'elevata capacità di traino e una grande efficienza nel traffico urbano. La seconda marcia è progettata per l'erogazione di potenza alle alte velocità e per un'elevata efficienza in autostrada. Garantisce un'autonomia eccezionale e un grande comfort sulle lunghe distanze. Anche la velocità massima viene raggiunta in seconda marcia

CLA elettrica è il primo veicolo Mercedes-Benz dotato di pompa di calore aria-aria. Non richiede più la deviazione attraverso un circuito d'acqua e, come cosiddetto modello multi-sorgente, può utilizzare tre fonti di energia in parallelo: il calore di scarto della trasmissione elettrica, la batteria e l'aria ambiente. Utilizzando questo calore ‘gratuito’, la pompa di calore aria-aria contribuisce all'elevata efficienza del CLA. Richiede solo un terzo dell'energia elettrica di cui avrebbe bisogno un riscaldatore ausiliario di pari potenza.

I modelli completamente elettrici svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della strategia di sostenibilità di Mercedes-Benz. Tuttavia, i desideri e le esigenze di mobilità dei clienti nelle diverse regioni del mondo determinano il ritmo di questa trasformazione. Verso la fine dell'anno, la nuova CLA sarà disponibile anche come ibrida con tecnologia a 48 volt e motore elettrico integrato nella trasmissione. L'architettura modulare della famiglia di modelli CLA consente a Mercedes-Benz la massima flessibilità nel concetto di propulsione e nella produzione. Il modernissimo motore a combustione del CLA ibrido sarà inizialmente disponibile in tre livelli di potenza. I clienti potranno scegliere tra la trazione anteriore e la trazione integrale 4MATIC. Il motore elettrico, l'inverter e la trasmissione formano un'unità altamente integrata. Il motore elettrico fornisce un supporto intelligente per l'intero range di velocità. A velocità urbana e quando sono necessari meno di 20 kW, i modelli ibridi possono viaggiare con la sola energia elettrica. La cosiddetta ‘electric cruising’ è possibile fino a una velocità di circa 100 km/h. Una caratteristica speciale del motore a combustione è la sua capacità di recuperare in tutte le otto marce, fino a 25 kW di energia.

[bookmark: _Hlk191384308]Il passo lungo, gli sbalzi corti e il potente posteriore GT sono un'espressione emotiva di potenza atletica. Le proporzioni sportive dell'auto sono esaltate da una greenhouse bassa, da un cofano lungo scolpito da powerdome e da cerchi di dimensioni importanti. Le spalle muscolose e atletiche della vettura partono dai passaruota anteriori e si estendono fino al posteriore scultoreo. Il chiaro linguaggio del design enfatizza le superfici scolpite con linee ridotte e raccordi precisi. Se osservate lateralmente, le linee di carattere sulla fiancata creano un interessante gioco di luci e ombre.

L'iconica e sportiva calandra ad A è stata reinterpretata per l'era elettrica. L'innovativo pannello star pattern senza giunture è completamente illuminato per la prima volta su un veicolo di serie Mercedes-Benz. 142 stelle a LED ad effetto cromato, animate singolarmente, creano una firma distintiva del marchio. Una delle poche differenze visive che contraddistinguono la CLA ibrida è, invece, la classica griglia del radiatore con motivo Mercedes-Benz cromato, incorniciato da una guida luminosa a LED. 

Con i fari MULTIBEAM LED opzionali, le luci diurne assumono la forma di una stella Mercedes-Benz. I fari sono collegati da una fascia luminosa, mentre le luci posteriori sono a forma di stella e unite da un elemento di design illuminato. Questa combinazione conferisce a CLA una presenza visiva forte e unica. Insieme ai fari MULTIBEAM LED opzionali, costituisce la nuova firma luminosa che rende una Mercedes immediatamente riconoscibile in qualsiasi momento del giorno e della notte, una dichiarazione inconfondibile di lusso iconico. I fari LED High Performance di serie presentano un elemento cromato a forma di stella.

Tutti i modelli CLA sono dotati di serie di un ampio tetto panoramico. Questo tetto in vetro fisso, composto da un unico pezzo, è privo di rinforzi centrali e si estende senza soluzione di continuità dalla cornice del parabrezza fino alla parte posteriore. Offre una nuova esperienza all'interno dell'abitacolo, con una vista quasi totalmente libera verso l'alto. Allo stesso tempo, il tetto panoramico contribuisce ad aumentare lo spazio per la testa rispetto al suo predecessore. I vetri di sicurezza stratificati termoisolanti, la pellicola a infrarossi e il rivestimento a bassa emissività (LowE) proteggono dalla luce solare e dal calore. 

La nuova CLA è la prima vettura ad adottare il Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS), sviluppato internamente, che la rende la Mercedes-Benz più intelligente di sempre. Il nuovo sistema potenziato dall'intelligenza artificiale permette di equipaggiare ogni veicolo con un supercomputer collegato al Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Ciò consente di aggiornare regolarmente over-the-air  le funzioni più importanti del veicolo, inclusi per la prima volta i sistemi di assistenza alla guida. In questo modo CLA rimarrà aggiornata e attuale negli anni a venire. L’MB.OS segna l'inizio della quarta generazione di MBUX. Apre un nuovo mondo di esperienze personalizzate e di interazione intuitiva tra l'uomo e il veicolo, stabilendo nuovi standard nel settore automobilistico. La nuova generazione MBUX è il primo sistema di infotainment per auto a integrare l'intelligenza artificiale (AI) di Microsoft e Google. Per la prima volta sono stati combinati più agenti AI in un unico sistema. L’MB.OS offre la massima flessibilità per integrare senza problemi contenuti di fornitori terzi. L'interfaccia tipica di Mercedes rimane, garantendo un'esperienza familiare al cliente.

Il Superscreen MBUX è alimentato da chip all'avanguardia ad alte prestazioni e dalla grafica real time del Unity Game Engine. Il nuovo concept di controllo e visualizzazione è adattato alle preferenze individuali dei clienti. Il nuovo MBUX Zero Layer sul display centrale mostra le informazioni più importanti, i suggerimenti e, per la prima volta, le app utilizzate più di recente1. Nella vista app, le applicazioni possono ora essere spostate e raggruppate in cartelle con nomi individuali, come in uno smartphone. Quando un'app è aperta, basta un semplice scorrimento verso sinistra per tornare alla visualizzazione iniziale. Un altro passaggio riporta l'utente allo Zero Layer. In alternativa, è possibile tornare direttamente allo Zero Layer in qualsiasi momento tramite il pulsante Home.

Grazie all'intelligenza artificiale generativa, il nuovo assistente virtuale MBUX rivoluziona il rapporto tra veicolo e guidatore. Consente tipologie di dialogo complesse e multi-turn che si possono avere con un amico e ha una memoria a breve termine. Basato su ChatGPT4o e sulle ricerche con Microsoft Bing, unisce le conoscenze collettive di Internet. Grazie a Google Gemini, l'assistente virtuale è ben preparato anche per le domande relative alla navigazione. Può accedere alle informazioni della piattaforma Google Maps per fornire agli utenti risposte dettagliate e personalizzate a domande sulla navigazione, sui punti di interesse e molto altro. L'assistente virtuale MBUX è sempre presente sullo Zero Layer come avatar ‘animato’ sotto forma di stella Mercedes-Benz. Durante un dialogo attivo, riconosce le emozioni e può rispondere di conseguenza. La navigazione si basa su Google Maps. La soluzione di navigazione sviluppata nell'ambito della partnership tra Google e Mercedes-Benz è una delle prime integrazioni di Gemini su Google Cloud per i servizi di conversazione a bordo del veicolo con Google Maps. Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence pianifica il percorso più veloce e conveniente, comprese le soste di ricarica, sulla base di numerosi fattori. Anche la comunicazione visiva integrata raggiunge una nuova dimensione con l'MBUX Surround Navigation. Integra perfettamente la visualizzazione di assistenza alla guida con una rappresentazione 3D dell'ambiente circostante e una guida al percorso in tempo reale sul display del guidatore che beneficia di una migliore consapevolezza della situazione, vedendo ciò che vede la CLA e come i sistemi di assistenza li supportano.

I nuovi modelli CLA in Europa sono dotati di serie di numerosi dispositivi di sicurezza e del DISTRONIC Distance Assist. Ulteriori sistemi di assistenza sono offerti da Mercedes-Benz sotto il nome di MB.DRIVE . MB.DRIVE ASSIST sarà disponibile come optional in Europa a partire dal lancio sul mercato. Completa il Distance Assist DISTRONIC con lo Steering Assist, diventando un sistema di assistenza alla guida all'avanguardia di livello 2 SAE. La novità della nuova CLA è il Lane Change Assist, che facilita il cambio di corsia con un semplice clic sulla leva dell'indicatore di direzione. I sistemi di assistenza alla sicurezza possono prevenire una moltitudine di casistiche d’incidente.

Gli interni della CLA offrono una nuova esperienza di lusso in questa classe di veicoli. Il design segue il principio della riduzione all'essenziale. Il design segue il principio della riduzione all'essenziale, mettendo in risalto la struttura di base e concentrandosi su alcuni elementi iconici ad alta tecnologia. L'elemento di spicco è il Superscreen MBUX, opzionale e fluttuante, che si estende per tutta la larghezza dell'abitacolo. Dietro un'ampia superficie di vetro si trovano il display del guidatore da 26 centimetri (10,25 pollici) e il display centrale da 35,6 centimetri (14 pollici). Dopo il lancio sul mercato di CLA l’MBUX Superscreen sarà disponibile a richiesta anche con un ulteriore display da 35.6-centimetre (14 pollici) per il passeggero anteriore. Un altro elemento che cattura l'attenzione è la console centrale. Sembra fluttuare sospesa sulla plancia e la sua posizione elevata esalta la sensazione di sportività. Come nelle classi di veicoli superiori, è suddivisa in due livelli. La parte superiore offre un'ampia superficie di rivestimento tridimensionale, con un doppio portabicchieri integrato e una base di ricarica wireless per smartphone opzionale. Il terzo elemento high-tech è costituito dagli ampi pannelli centrali delle portiere rivestiti in pelle. Avvolgono tridimensionalmente profilo della maniglia, progettata con una classica forma tubolare.

[bookmark: _Toc57130595]Una gamma di colori e materiali attraente e versatile che sottolinea l'impegno di Mercedes-Benz per un design eccezionale e caratteristiche distintive. Tra le opzioni figurano i nuovi colori di vernice aqua mint e clear blue metallic, nonché i rivestimenti dei sedili di nuova concezione con effetto perlato dall'aspetto tecnico in nero/bianco perlato. Sono, inoltre, disponibili elementi di allestimento in legno a poro aperto, alluminio spazzolato, un rivestimento con aspetto anodizzato e una superficie decorativa in una speciale carta, nuova per l'industria automobilistica.

Mercedes-Benz CLA 250+ con tecnologia EQ
	Sistema di trasmissione e batteria

	Trazione
	
	Trazione posteriore

	Motore/i elettronico/i
	Tipo
	Macchina sincrona ad eccitazione permanente (a due velocità)

	Uscita (picco)
	kW
	200

	Coppia (picco)
	Nm
	335

	Tipo di batteria
	
	Ioni di litio

	Max. Capacità di carica CA 
	kW
	11

	Tempo di ricarica AC[footnoteRef:5] , trifase (11 kW) [5: ] 

	h
	9

	Max. Capacità di carica DC
	kW
	fino a 320

	Tempo di ricarica DC[footnoteRef:6] presso la stazione di ricarica rapida [6: ] 

	min
	22

	Ricarica DC[footnoteRef:7] : autonomia dopo 10 minuti (WLTP) [7: ] 

	km
	285-325

	Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2,790

	Carreggiata anteriore/posteriore
	mm
	1,605 / 1,574

	Lunghezza/larghezza/altezza
	mm
	4,723/1,855  /1,468

	Raggio di sterzata
	m
	11.21

	Volume bagagliaio
	litri
	405

	Volume vano anteriore
	
	101

	Peso a vuoto secondo CE
	kg
	2,055

	Carico utile
	kg
	455

	Peso lordo del veicolo
	kg
	2,510

	Prestazioni; consumo di carburante; emissioni

	Accelerazione 0-100 km/h
	secondi
	6.7

	Velocità massima[footnoteRef:8] [8: ] 

	km/h
	210

	[bookmark: _Ref162351825]Consumo di energia combinata (dati preliminari WLTP)[footnoteRef:9] [9: ] 

	kWh/100 km
	14.1-12.2

	Emissioni combinate di CO2 (dati preliminari WLTP)
	g/km
	0

	Autonomia (dati preliminari WLTP)
	km
	694-792

	Classe CO2
	
	A


	

Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC con tecnologia EQ
	Sistema di trasmissione e batteria

	Trazione
	
	Trazione integrale

	Motore/i elettronico/i
	Tipo
	Sincrono ad eccitazione permanente (a due velocità)

	Output (picco)
	kW
	200

	Torque (picco)
	Nm
	335

	Tipo di batteria
	
	Ioni di litio

	Max. Capacità di carica CA 
	kW
	11

	Tempo di ricarica AC[footnoteRef:10] , trifase (11 kW) [10:  I tempi di ricarica corrispondono al 10-100% di carica completa quando si utilizza una wallbox o una stazione di ricarica pubblica (connessione CA con almeno 11/22 kW; 16/32 A per fase) a 23 gradi Celsius.] 

	h
	9

	Max. Capacità di carica DC
	kW
	fino a 320

	Tempo di ricarica DC[footnoteRef:11] presso la stazione di ricarica rapida [11:  I tempi di ricarica corrispondono al 10-80% di carica quando si utilizza una stazione di ricarica rapida in c.c. di categoria "K" o "L" secondo la norma EN17186 con una corrente di carica di 500 A.] 

	min
	22

	Ricarica DC[footnoteRef:12] : autonomia dopo 10 minuti (WLTP) [12:  I dati sono preliminari. Presso le stazioni di ricarica rapida a corrente continua con 500 ampere in base alla gamma WLTP] 

	km
	285-325

	Dimensioni e pesi

	Passo
	mm
	2,790

	Carreggiata anteriore/posteriore
	mm
	1,605 / 1,574

	Lunghezza/larghezza/altezza
	mm
	4.723/1.855 /1.468

	Cerchio di rotazione
	m
	11.21

	Volume bagagliaio
	litri
	405

	Volume vano anteriore
	litri
	101

	Peso a vuoto secondo CE
	kg
	2,055

	Carico utile
	kg
	455

	Peso lordo del veicolo
	kg
	2,510

	Prestazioni; consumo di carburante; emissioni

	Accelerazione 0-100 km/h
	secondi
	6,7

	Velocità massima[footnoteRef:13] [13:  Regolato elettronicamente] 

	km/h
	210

	Consumo di energia combinata WLTP
	kWh/100 km
	14.1-12.5

	Emissioni combinate di CO2 WLTP
	g/km
	0

	Autonomia WLTP
	km
	694-792

	Classe CO2
	
	A
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