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Nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: ancora più performante in pista
· 450 kW (612 CV) erogati da un V8 biturbo da 4,0 litri 
· Aerodinamica ottimizzata: i componenti indipendenti della carrozzeria riducono ulteriormente la portanza aerodinamica
· Raffreddamento migliorato: maggiore dissipazione del calore grazie alle prese d'aria aggiuntive e agli elementi di raffreddamento attivo

Affalterbach.  La nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ (dati provvisori; consumo energetico combinato: 14,1 l/100 km | emissioni di CO2 combinate: 319 g/km | CO2 classe: G)[footnoteRef:1] si rivolge agli appassionati che cercano una dinamica di guida eccezionale. La risposta agile ai comandi di guida e le prestazioni complessive offrono un'esperienza di guida ancora più sportiva, particolarmente apprezzabile in pista. La maggiore potenza, la messa a punto aerodinamica con un'ulteriore riduzione della portanza aerodinamica e il raffreddamento potenziato contribuiscono ad aumentare la dinamica di guida e i tempi di percorrenza sul circuito. [1:  Le informazioni sono provvisorie e sono state determinate internamente secondo il metodo di certificazione "procedura di prova WLTP". Non sono ancora disponibili né l'omologazione CE né il certificato di conformità con i valori ufficiali. Sono possibili scostamenti tra i dati e i valori ufficiali.
] 


Allo stesso tempo, il nuovo modello offre gli stessi vantaggi degli altri membri della famiglia AMG GT. Sulla base della richiesta dei clienti di una migliore fruibilità quotidiana rispetto alla serie precedente, la seconda generazione di AMG GT offre una generosa sensazione di spazio e una buona visibilità a 360°. È inoltre disponibile come optional in configurazione 2+2. Componenti high-tech come le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio, l'asse posteriore sterzante di serie e l'aerodinamica attiva rendono più incisivo il profilo di guida. Inoltre, questa coupé sportiva mette la sua potenza sulla strada con la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile. 

"La nuova AMG GT 63 PRO è il modello più sportivo della nostra famiglia AMG GT. Per chi desidera non solo godersi la sua AMG GT su strada, ma anche affrontare qualche giro veloce in pista, la GT 63 PRO è la scelta ideale. Abbiamo incrementato le prestazioni del motore e migliorato l'aerodinamica con elementi quali la nuova grembialatura anteriore e i deflettori d'aria aggiuntivi sul sottoscocca. I radiatori aggiuntivi nei passaruota e le pompe dell'acqua elettriche nei radiatori montati in posizione superiore garantiscono la stabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. Allo stesso tempo, la GT PRO offre un elevato grado di utlizzo quotidiano. Questo mix di prestazioni e praticità arricchisce ulteriormente la famiglia AMG GT, che ha qualcosa da offrire a tutti gli appassionati di auto sportive."
Michael Schiebe, Chairman of the Board of Management of Mercedes-AMG GmbH and 
Head of the Mercedes-Benz G-Class & Mercedes Maybach divisions

Prestazioni migliorate e handling ottimizzato per la pista
Il V8 biturbo AMG da 4,0 litri nella configurazione da 450 kW (612 CV) garantisce una propulsione superiore. Fornisce 20 kW (27 CV) in più rispetto alla AMG GT 63 e gli esperti di Affalterbach hanno aumentato la coppia massima di 50 Nm, portandola a 850 Nm per un'accelerazione ancora più potente. Questo aumento delle prestazioni è stato ottenuto adattando la centralina del motore. La AMG GT 63 PRO si distingue per le sue prestazioni, soprattutto alle alte velocità: scatta da zero a 200 km/h in soli 10,9 secondi (0,5 secondi più veloce della AMG GT 63). La velocità massima è di 317 km/h. 

Pacchetto di raffreddamento ampiamente ampliato
I tecnici dedicati ad AMG GT hanno rafforzato i circuiti di raffreddamento ad alta e bassa temperatura, in modo che la trasmissione non si surriscaldi troppo anche con un carico maggiore. Due radiatori sono ora posizionati nei passaruota anteriori destro e sinistro. Questo aumenta le prestazioni di raffreddamento della trasmissione e quindi le prestazioni complessive del veicolo in pista. 

I radiatori montati sopra i differenziali sull'asse anteriore e posteriore e del transfer case della trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+ sono ora raffreddati attivamente. Con l'aiuto di pompe dell'acqua ad azionamento elettrico, il liquido di raffreddamento circola nei circuiti di raffreddamento corrispondenti e può quindi dissipare il calore in modo migliore e più continuo attraverso i radiatori montati in alto. 

La nuova geometria delle alette di guida dell'aria sul sottoscocca e le piastre di copertura dei freni rivisitate convogliano, inoltre, una maggiore quantità di aria verso i freni. Ciò ne aumenta la durata e previene le temperature troppo elevate dei freni.

Aumento delle prestazioni aerodinamiche
La messa a punto aerodinamica aumenta anche le prestazioni complessive in termini di dinamica longitudinale e laterale. Gli esperti di aerodinamica e gli specialisti della dinamica di guida hanno lavorato a stretto contatto. La grembialatura anteriore ridisegnata è ancora più dominante. Integra ulteriori deflettori d'aria in fibra di carbonio a vista intorno alle prese d'aria laterali allargate. Il profilo aerodinamico attivo nel sottoscocca, il sistema di controllo attivo dell'aria AIRPANEL nella grembialatura anteriore e il pacchetto aerodinamico con alettone posteriore fisso sul portellone sono anch'essi di serie. La portanza aerodinamica sull'asse anteriore è ridotta di oltre 30 kg. Il risultato è un comportamento dello sterzo ancora più preciso. La AMG GT 63 PRO dispone anche di deflettori d'aria aggiuntivi sul sottoscocca, simili a quelli della Mercedes-AMG ONE. Queste alette, situate all'altezza degli assi anteriore e posteriore, accelerano il flusso d'aria sul sottoscocca. Tutte le misure sono coordinate e interagiscono con il concept dell’ala posteriore, che aumenta la deportanza sull'asse posteriore di circa 15 kg.

Robusti freni ceramici, cerchi forgiati da 21 pollici
L'impianto frenante standard AMG in ceramica ad alte prestazioni con pinze fisse a sei pistoncini all'anteriore e pinze flottanti a un pistoncino al posteriore è dotato di dischi freno da 420 millimetri sull'asse anteriore. Si tratta dei dischi freno ceramici di serie più grandi attualmente disponibili per Mercedes-AMG. Come nel Motorsport, il retro dei dischi freno ad alte prestazioni è realizzato in titanio leggero e ad alta resistenza. Il sistema frenante riduce il peso, in particolare le masse non sospese. Ulteriori vantaggi sono la maggiore durata e la resistenza al fading in caso di frenate brusche, che garantiscono tempi sul giro rapidi. L'impianto frenante si distingue anche per la sua lunga durata e per il suo comportamento di risposta spontaneo. Anche questo è un fattore chiave per un elevato livello di sicurezza nella vita quotidiana su strada.

I cerchi leggeri forgiati AMG Performance da 21 pollici con design a razze incrociate sono verniciati esclusivamente in grigio Himalaya opaco. Sono dotati di pneumatici Michelin Pilot Sport 5 di serie. I pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup sono disponibili come optional senza sovrapprezzo. Le dimensioni degli pneumatici sono 295/30 ZR 21 all'anteriore e 305/30 ZR 21 al posteriore.

Motorsport feeling per esterni e interni 
Il pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre di serie, con splitter anteriore, listelli laterali, diffusore e alettone posteriore in fibra di carbonio di alta qualità, sottolinea il legame con gli sport motoristici. Di serie anche le pinze dei freni verniciate in nero, i sedili AMG Performance con elevato supporto laterale e il volante AMG Performance in pelle Nappa/microfibra MICROCUT. 

I dati in sintesi


	
	
	Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+

	Engine
	
	Eight-cylinder V with direct injection and twin turbocharging

	Displacement
	cm3
	3,982

	Rated output
	kW/hp
	450/612

	at
	1/min
	5,500-6,500

	Peak torque
	Nm
	850

	at
	1/min
	2,350-5,000

	Drive system layout
	
	Fully variable all-wheel drive AMG Performance 4MATIC+ 

	Transmission
	
	AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 

	Acceleration 0-100 km/h
	s
	3.2

	Top speed
	km/h
	317

	Combined energy consumption[footnoteRef:2] [2:  The information is provisional and was determined internally in accordance with the “WLTP test procedure” certification method. Neither an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are yet available. Deviations between the data and the official values are possible.] 

	l/100 km
	14.1

	CO2 emissions combined2
	g/km
	319

	CO2 class
	
	G
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