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La nuova Mercedes-Benz VLE: focus sulla sostenibilità
Con la nuova VAN Electric Architecture (VAN.EA), Mercedes-Benz Vans apre la strada verso un futuro più sostenibile. La VLE è il primo veicolo basato su questa architettura. Riduce l’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita di oltre il 60 percento rispetto a una Classe V. Ciò è reso possibile principalmente da una propulsione completamente elettrica altamente efficiente, da un coefficiente aerodinamico eccezionalmente basso di 0,25, da un’ottimizzazione costante dei materiali utilizzati e dei processi produttivi dell’azienda, nonché dall’utilizzo di ricarica da fonti rinnovabili. La VLE rappresenta quindi un ulteriore passo importante verso una mobilità più sostenibile nel segmento delle Grand Limousine.

Riduzione delle emissioni di carbonio nella produzione e nella catena di fornitura

· Nuova generazione di batterie: le misure di riduzione delle emissioni hanno ridotto l’impronta di carbonio della nuova batteria agli ioni di litio di circa il 30 percento rispetto alla produzione convenzionale. Molte fasi di produzione sono già a bilancio neutro di carbonio: ad esempio, per la produzione del catodo e dei materiali dell’alloggiamento delle celle viene utilizzata elettricità da fonti rinnovabili. L’alloggiamento della batteria e il dissipatore di calore sono realizzati con oltre il 50 percento di alluminio riciclato. La batteria ha una capacità energetica utilizzabile di 115 kWh.
· Sostenibilità grazie alla riparabilità: i componenti elettrici ed elettronici della batteria ad alta tensione possono essere riparati nelle officine Mercedes-Benz di tutto il mondo grazie a una progettazione del prodotto orientata alla manutenzione. L’accessibilità ottimale dei componenti E/E in uno specifico compartimento dedicato garantisce un facile accesso alle singole parti. In caso di guasto, spesso è quindi possibile evitare la sostituzione completa della batteria ad alta tensione. Per le riparazioni a livello del pacco celle è disponibile un processo di ricondizionamento.
· Utilizzo di plastiche riciclate:
· Raddoppio della quota di materiale riciclato rispetto a ClasseV/EQV.
· In media fino al 30 percento di contenuto riciclato nei componenti plastici di grandi dimensioni, tra cui paraurti, componenti esterni, coperture della batteria e del sottoscocca.
· Rivestimenti dei sedili sostenibili:
· La pelle naturale è conciata senza l’uso di cromo.
· La pelle sintetica ARTICO è realizzata con bottiglie PET riciclate e il materiale superficiale è composto per almeno il 50 percento da materie prime bio‑circolari.
· La microfibra MICROCUT e altri tessuti per rivestimenti contengono fino al 100 percento di materiali riciclati.
· Utilizzo di materie prime secondarie: elevato impiego di materiali secondari in componenti come sistema di trazione elettrica, cerchi e componenti della scocca.
· Produzione a bilancio neutro di carbonio: tutti gli stabilimenti Mercedes-Benz nel mondo sono già alimentati con elettricità al 100 percento proveniente da fonti rinnovabili. Ciò significa che la nuova VLE sarà prodotta con bilancio neutro di carbonio anche nello stabilimento di Vitoria, nel nord della Spagna.

Riduzione delle emissioni di carbonio durante la fase di utilizzo

· Autonomia: la VLE elettrica ha un’autonomia superiore a 700 chilometri secondo WLTP. Un’autonomia fino a 355 chilometri può essere ricaricata in soli 15 minuti. In un test di guida da Stoccarda a Roma, la VLE ha percorso il tragitto di circa 1.000 chilometri con solo due soste di ricarica di 15 minuti ciascuna.

Mercedes-Benz VLE 300 electric | provisional figures: combined energy consumption: 20.4-18.6 kWh/100 km | combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ class: A1

· Consumo energetico: la nuova VLE ha un consumo energetico inferiore a 20 kWh/100 chilometri (WLTP). Si tratta di un valore straordinario per una Grand Limousine. Corrisponde a un consumo di carburante inferiore a due litri di diesel per 100 chilometri. Ciò è reso possibile da una propulsione altamente efficiente con tecnologia a 800 volt e aerodinamica ottimizzata.

· Più favorevole per il clima già a partire da 35.000 chilometri utilizzando energia rinnovabile: se la nuova VLE viene ricaricata esclusivamente con elettricità proveniente da fonti rinnovabili, diventa più favorevole per il clima rispetto a un veicolo comparabile con motore a combustione già a partire da 35.000 chilometri.

· Aerodinamica di riferimento: con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,25, la VLE si colloca ai vertici del segmento delle Grand Limousine. Il flusso d’aria ottimizzato ha effetti positivi non solo su consumo energetico e autonomia ma riduce anche il rumore aerodinamico nell’abitacolo.

· Elevata potenza di recupero: la nuova VLE può recuperare energia elettrica fino a una potenza di 200 kW durante la frenata, contribuendo in modo significativo ad aumentare l’autonomia.

· Pompa di calore multi‑sorgente di serie: combina efficienza ed elevato comfort termico. La pompa di calore lato aria utilizza il calore di scarto del sistema di trazione elettrico e della batteria, nonché l’aria ambiente, per riscaldare l’abitacolo. Richiede solo circa un terzo dell’energia elettrica che un riscaldatore elettrico ausiliario comparabile necessiterebbe per la stessa potenza di riscaldamento nelle stesse condizioni. Nella VLE, la pompa di calore alimenta fino a due sistemi aggiuntivi nella parte posteriore del veicolo oltre al sistema di climatizzazione anteriore, consentendo di riscaldare efficacemente l’ampio abitacolo.

· Predisposta per la ricarica bidirezionale: la VLE è pronta per essere collegata alla rete elettrica. Quando collegata a una stazione di ricarica DC bidirezionale compatibile, può ad esempio immagazzinare energia solare per un utilizzo successivo o fungere da fonte di energia, sia vehicle‑to‑home (V2H) sia vehicle‑to‑grid (V2G).

· Accesso a una delle più grandi reti di ricarica al mondo: MB.CHARGE Public offre ai clienti dei veicoli elettrici e dei modelli ibridi plug-in Mercedes-Benz in oltre 35 Paesi su quattro continenti un accesso semplice a una delle più vaste reti di ricarica: più di 2,7 milioni di punti di ricarica gestiti da oltre 1.500 operatori di stazioni di ricarica. Più di 950.000 di questi punti di ricarica si trovano in Europa, compresi oltre 160.000 in Germania. Mercedes-Benz sta espandendo continuamente la rete di ricarica attraverso proprie attività volte a creare infrastrutture di ricarica pubblica a livello globale. Entro la fine del decennio, saranno istituiti circa 45.000 punti di ricarica nella rete globale Mercedes-Benz Charging Network e nelle joint venture IONITY, IONNA e IONCHI in Europa, Nord America e Cina.

· Ricarica da fonti rinnovabili: Mercedes-Benz si impegna costantemente a utilizzare elettricità proveniente da energie rinnovabili. La ricarica da fonti rinnovabili è parte integrante di MB.CHARGE Public in Europa, Canada, USA e Cina. Qualora l’elettricità da fonti rinnovabili non sia ancora disponibile presso la rispettiva stazione di ricarica, MB.CHARGE Public utilizza certificati di energia verde. Questi certificati garantiscono che una quantità equivalente di elettricità prodotta da fonti rinnovabili venga immessa nella rete elettrica per i processi di ricarica tramite MB.CHARGE Public. Si tratta esclusivamente di certificati di energia verde provenienti da centrali eoliche e solari che hanno meno di sei anni. La ricarica da fonti rinnovabili è anche un elemento chiave della Mercedes-Benz Charging Network. Ovunque possibile, questo avviene principalmente attraverso contratti di fornitura di energia verde o mediante l’utilizzo di certificati di energia verde.

Sostenibilità attraverso la digitalizzazione

· Navigazione con Electric Intelligence: il sistema pianifica il percorso più rapido e conveniente, includendo le soste per la ricarica, e reagisce in modo dinamico a numerosi fattori come ingorghi o cambiamenti nello stile di guida. MBUX visualizza la capacità attuale della batteria, mostra i costi di ricarica stimati per ogni fermata e fornisce consigli per risparmiare energia.

· DIGITAL LIGHT: la nuova generazione di DIGITAL LIGHT presenta tecnologia micro-LED e un chip potente – per una luminosità superiore, dimezzando al contempo il consumo energetico.
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