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[bookmark: _Hlk207611750]La Mercedes-Maybach V12 Edition – dove la tradizione incontra il design e l’artigianalità.
· Edizione speciale della Mercedes-Maybach Classe S che celebra la tradizione dei motori V12, inaugurata dai leggendari modelli Maybach Zeppelin.
· Un esempio perfetto dell'arte MANUFAKTUR: interni rifiniti a mano, verniciatura esclusiva bicolore e dettagli in oro massiccio 24 carati, che incarnano la tradizione artigianale di Mercedes-Maybach.
· Prodotta in soli 50 esemplari, disponibile in mercati selezionati.
Civitavecchia/Stoccarda.  Mercedes-Benz è orgogliosa di presentare la Mercedes-Maybach V12 Edition (Mercedes-Maybach S 680: consumo di energia combinato: 14,2\u201213,2 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 323\u2012300 g/km | Classe CO₂: G) [footnoteRef:1], a testimonianza della tradizione duratura del marchio in termini di lusso, innovazione e artigianalità, questa edizione della Classe S, limitata a soli 50 esemplari, celebra la tradizione dei motori V12, sinonimo di Maybach fin dai primi anni del XX secolo. La Mercedes-Maybach V12 Edition porta questa tradizione ai giorni nostri, offrendo elementi di design personalizzati attraverso il programma MANUFAKTUR, dove l'artigianato incontra la perfezione. Il modello è stato presentato a clienti VIP e alla stampa il 23 settembre 2025 nello storico Forte Michelangelo di Civitavecchia, in Italia. [1:  I valori indicati sono stati determinati secondo la procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) prescritta. Il consumo di energia e le emissioni di CO2 di un'auto dipendono non solo dall'uso efficiente del carburante o della fonte di energia da parte dell'auto, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. 
] 


[bookmark: _Hlk207635103]"La Mercedes-Maybach V12 Edition è un'edizione limitata di soli 50 esemplari, che mette in mostra l'eredità del marchio. Con radici che risalgono ai modelli Maybach Zeppelin dei primi del '900, questa edizione celebra il nostro iconico motore V12. Offre un design personalizzato attraverso il programma MANUFAKTUR, riflettendo una tradizione che combina tecnologia avanzata e stile esclusivo."

Daniel Lescow, Head of Mercedes-Maybach at Mercedes-Benz Group AG

Oltre 100 anni di innovazione, artigianato e design.
Fin dagli anni '20, Maybach è stata un simbolo di tecnologia avanzata, eleganza e design personalizzato, con ogni modello equipaggiato in modo unico per riflettere la personalità del proprietario.

"Creare solo il meglio dal meglio, di valore duraturo, nella sua forma più elevata di perfezione."

Questo credo di Wilhelm e Karl Maybach ha guidato la creazione di capolavori automobilistici per oltre un secolo. Il motore V12 è stato una pietra miliare nella storia di Maybach, a partire dai primi anni '30 con il primo motore a 12 cilindri Maybach prodotto in serie, installato nella Maybach Zeppelin.
La Maybach Zeppelin, prodotta in diverse varianti, era un'auto di lusso rinomata. Karl Maybach, figlio del fondatore Wilhelm e ingegnere di talento, la dotò di soluzioni tecniche all'avanguardia per garantire prestazioni elevate, comfort e sicurezza. Una brochure di vendita Maybach del 1934 descriveva il modello come: "L'auto ideale per chi cerca un veicolo di rappresentanza e da viaggio di alta qualità, ma anche un'auto sportiva. La 'Maybach-Zeppelin' è l'automobile definitiva, capace di soddisfare ogni desiderio, caratterizzata da eleganza e potenza." Il suo motore V12, con cilindrate di sette e otto litri e una potenza fino a 147 kW (200 CV), garantiva prestazioni e flessibilità notevoli, raggiungendo velocità massime di 170 km/

Dal leggendario Maybach Zeppelin al moderno standard di eccellenza automobilistica: 
la Mercedes-Maybach V12 Edition

Basandosi su questa eredità, la Mercedes-Maybach Classe S ridefinisce il concetto di automobile. È l'ammiraglia berlina, l'apice dell'eccellenza automobilistica. La Classe S non si limita a offrire comfort, prestazioni e sicurezza, ma li definisce, con eleganza, spazio e i materiali più pregiati. Questo vale anche per la nuova Mercedes-Maybach V12 Edition, una Mercedes-Maybach S 680 quasi completamente equipaggiata. Tra le caratteristiche principali figurano le portiere posteriori comfort ad azionamento elettrico, la compensazione attiva del rumore stradale per un abitacolo ancora più silenzioso, l'asse posteriore sterzante e le sospensioni attive E-ACTIVE BODY CONTROL per un maggiore comfort di guida e agilità. E poiché la definizione di lusso si è evoluta nel tempo, la digitalizzazione e la connettività sono diventate parte integrante del settore automobilistico. L'MBUX adattivo (Mercedes-Benz User Experience) con display brillanti su un massimo di cinque grandi schermi, in parte con tecnologia OLED, rende ancora più semplice il controllo delle funzioni del veicolo.

Sulla base dell'eredità, la Mercedes-Maybach Classe S ridefinisce il concetto di auto. È la berlina di punta, l'apice dell'eccellenza automobilistica. La Classe S non offre solo comfort, prestazioni e sicurezza; Lo definisce, con eleganza, spazio e materiali pregiati. Questo vale anche per la nuova Mercedes-Maybach V12 Edition, una Mercedes-Maybach S 680 quasi completamente equipaggiata. I punti salienti includono le porte posteriori comfort ad azionamento elettrico, la compensazione attiva del rumore stradale per un abitacolo ancora più silenzioso, l'asse posteriore sterzante e le sospensioni attive E-ACTIVE BODY CONTROL per un migliore comfort di guida e agilità. E poiché la definizione di lusso si è evoluta nel tempo, la digitalizzazione e la connettività sono diventate parte integrante del settore automobilistico. L'MBUX adattivo (Mercedes-Benz User Experience) con display brillanti su un massimo di cinque schermi di grandi dimensioni, in parte con tecnologia OLED, rende il controllo delle funzioni del veicolo e del comfort ancora più semplice. 

Tuttavia, l'impegno per un lusso e prestazioni senza pari va oltre la tecnologia avanzata e il comfort opulento. La Maybach Zeppelin e la Mercedes-Maybach V12 Edition hanno qualcos'altro in comune, profondamente radicato nel cuore stesso del veicolo: il motore. Nel cuore della Mercedes-Maybach S 680 si trova un capolavoro di ingegneria. Dodici cilindri, perfettamente allineati, creano una sinfonia di potenza e raffinatezza. Con una cilindrata imponente di 5.980 cc, il motore eroga una potenza straordinaria di 450 kW (612 CV) e 900 Nm di coppia. Il risultato è un'accelerazione senza sforzo che ti spinge da fermo a 100 km/h in soli 4,5 secondi, fino a una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h. Questa è la potenza reinventata: fluida, reattiva e infinitamente esaltante che garantisce che ogni viaggio nella Mercedes-Maybach V12 Edition sia un'esperienza senza paragoni.

Portando avanti la tradizione dell'arte su misura con MANUFAKTUR

La Mercedes-Maybach V12 Edition prosegue anche l'eredità del marchio nel lavoro artigianale legato alla personalizzazione attraverso l'esclusivo programma MANUFAKTUR. Una sorprendente verniciatura esterna bicolore - MANUFAKTUR verde oliva metallizzato sulla parte superiore della carrozzeria e nero ossidiana metallizzato sulla parte inferiore, accentuata da un gessato metallizzato argento high-tech a contrasto - sottolinea il carattere unico del veicolo. L'applicazione di questa verniciatura deve essere eseguita con meticolosa cura e può richiedere fino a 10 giorni lavorativi, il doppio del tempo necessario per la consueta verniciatura bicolore firmata Maybach. I cerchi forgiati a 5 fori in MANUFAKTUR verde oliva metallizzato completano il design, mentre lo specifico emblema Maybach sul montante C aggiunge un altro tocco di esclusività: il logo Maybach a doppia M è completato da una medaglia cromata e dorata, con un prominente "12" come tributo al leggendario ornamento del cofano della Maybach Zeppelin DS 8. L'anello della medaglia in oro 24 carati è ornato da una delicata incisione a diamante in una divisione ad anello in 12 parti. L'intarsio della medaglia, anch'esso realizzato in oro 24 carati, presenta una raffinata incisione a motivo a V, ispirata alla disposizione dei cilindri del motore.
All'interno, gli interni in nappa nell'esclusivo saddle brown MANUFAKTUR sono abbinati a finiture in radica di noce marrone lucido, che si estendono fino al volante. Il volante è realizzato a mano, richiedendo ore di lavoro di precisione. Il rivestimento del tetto in saddle brown trapuntato a rombi, il ricamo in edizione speciale e lo stemma "1 of 50" nella console centrale rafforzano il senso di rarità. Un intarsio dorato impreziosisce la console centrale posteriore. L'emblema Maybach, completo di medaglia commemorativa e "12", è incorniciato da dodici cerchi dorati, un sottile cenno all'iconico motivo del marchio Maybach. La creazione di questo intricato intarsio richiede fino a sette giorni lavorativi di meticolosa lavorazione artigianale, a testimonianza di un'arte senza pari.

Ogni veicolo include accessori su misura come flute da champagne argentate Robbe & Berking con incisione specifica per questa edizione speciale, un tappetino per il bagagliaio con bordi in saddle brown in tinta con gli interni, una confezione esclusiva per le chiavi realizzata a mano nella MANUFAKTUR di Sindelfingen e un portachiavi specifico per questa serie limitata. 

La Mercedes-Maybach V12 Edition è disponibile solo in mercati selezionati e sarà consegnata ai clienti a partire dall'autunno 2025.


Informazioni su MANUFAKTUR
Attraverso il programma di personalizzazione MANUFAKTUR, Mercedes-Benz e Mercedes-Maybach elevano la loro tradizione di personalizzazione su misura a un livello davvero esclusivo, onorando la ricca storia dell'artigianato. MANUFAKTUR unisce l'abilità artigianale e la meticolosa attenzione ai dettagli, qualità che definiscono ogni fase del processo di personalizzazione. Apre un mondo di colori distintivi, materiali e lavorazioni fatte a mano.

Il team MANUFAKTUR all'interno dello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen è composto da artigiani dedicati, altamente esperti e appositamente formati, il cui know-how viene tramandato di generazione in generazione. Oltre alla tradizione artigianale, le tecnologie di produzione all'avanguardia contribuiscono a dare vita ai sogni automobilistici su misura. Che si tratti di tappezzeria, taglio, ricamo o cucito, ogni dettaglio è eseguito con cura per soddisfare i più alti standard di perfezione.


I dati della Mercedes-Maybach S 680 in sintesi

	Mercedes-Maybach S 680 

	Trasmissione

	Disposizione/numero del cilindro
	
	V12

	Cilindrata
	Cc
	5,980

	Potenza[footnoteRef:2] [2:  Informazioni sulla potenza nominale e sulla coppia nominale ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore.] 

	kW/CV
	450/612

	a giri/min
	1/min
	5,250-5,500

	Coppia2
	Nm
	900

	a giri/min
	1/min
	2,000-4,000

	Trazione
	
	Trazione integrale 4MATIC completamente variabile

	Trasmissione
	
	Cambio automatico 9G-TRONIC

	Dimensioni e pesi

	Lunghezza/larghezza/altezza
	millimetro 
	5,469/1,921/1,510

	Passo
	millimetro
	3,396

	Raggio di sterzata con asse posteriore sterzante 2,5°
	m
	13.40

	Volume del bagagliaio[footnoteRef:3] [3:  In base alla linea guida ISO 3832:2002-06. Il volume del bagagliaio può variare a seconda dell'equipaggiamento opzionale.] 

	L
	495

	Peso in ordine di marcia/carico utile/peso lordo del veicolo[footnoteRef:4] [4:  Peso a vuoto pronto per la guida secondo l'UE.] 

	Kg
	2,365/525/2,890

	Prestazioni di guida e consumi

	Accelerazione 0-100 km/h
	s
	4.5

	Velocità massima
	km/h
	250

	Consumo energetico combinato[footnoteRef:5] [5:  I valori specificati sono stati determinati in conformità con il metodo di misurazione WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) prescritto. Il consumo di energia e le emissioni di CO₂ di un'auto dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante o della fonte di energia da parte dell'auto, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.] 

	l/100 km
	14.2 - 13.2

	Emissioni di CO2 combinate5
	g/km
	323 - 300

	Classe CO25
	
	G
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