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Ricarica da 1 megawatt: la CONCEPT AMG GT XX dimostra ancora una volta prestazioni eccezionali, questa volta alla stazione di ricarica
[bookmark: _Hlk208238653]
· Prestazioni record di ricarica ultraveloce: il prototipo ha superato 1 megawatt utilizzando un solo cavo di ricarica.
· Potenza immediata: la soglia del megawatt è stata raggiunta in appena 0,5 secondi ed è stata mantenuta per circa due minuti e mezzo.
· Innovazione infrastrutturale: oltre 1.000 ampere sono stati erogati tramite un cavo CCS raffreddato a liquido, integrato in un nuovo prototipo di stazione di ricarica.

Con 25 record infranti, la CONCEPT AMG GT XX ha stabilito nuovi standard sul circuito ad alta velocità di Nardò, in Italia. Il piano tecnologico ha dimostrato in modo impressionante le prestazioni straordinarie dei suoi motori a flusso assiale e della batteria a raffreddamento diretto. Queste due tecnologie entreranno in produzione di serie il prossimo anno all’interno dell’architettura ad alte prestazioni AMG.EA.

[bookmark: _Hlk208238168]La CONCEPT AMG GT XX conferma ancora una volta le sue eccezionali prestazioni – questa volta durante la fase di ricarica. Attraverso un prototipo di stazione, la concept car ha superato la soglia dei 1.000 kW, equivalenti a un megawatt di potenza di ricarica. Il programma di ricerca e lo sviluppo di questo prototipo evidenziano ancora una volta l’approccio integrato e olistico di Mercedes-Benz all’innovazione tecnologica.

Nella settimana successiva al leggendario debutto della CONCEPT AMG GT XX a Nardò, la vettura ha raggiunto una potenza di ricarica massima di 1.041 kW, stabilendo un nuovo record che si aggiunge alla già impressionante serie di primati conquistati. L’erogazione di una potenza eccezionalmente elevata è stata disponibile fin da subito, con il megawatt raggiunto dopo appena 0,5 secondi dall’inizio della ricarica.
Alla stazione di ricarica, la vettura ha dimostrato ancora una volta una resistenza senza precedenti, mantenendo la potenza di 1.000 kW per circa due minuti e mezzo. Nel corso di questa prova, attraverso il cavo CCS appositamente sviluppato, sono transitati fino a 1.176 ampere. Il sistema ha inoltre trasmesso 17,3 kWh in un solo minuto, equivalenti a circa 125 chilometri di autonomia. (WLTP[footnoteRef:1]). [1:  Le informazioni sono preliminari. I dati relativi all'autonomia sono dati preliminari basati su simulazioni digitali dei calcoli standard per WLTP. Attualmente non esistono valori confermati da un organismo di prova ufficialmente riconosciuto, né un'omologazione CE, né un certificato di conformità ai valori ufficiali. Sono possibili deviazioni tra i valori indicati e i valori ufficiali. Al momento non esistono cifre vincolanti.] 


Questo record sottolinea con quanta determinazione Mercedes-Benz Charging Unit, Mercedes-Benz e Alpitronic perseguano insieme l’obiettivo di spingersi oltre i confini tecnologici.



Questa pietra miliare è stata resa possibile dall’innovativa batteria ad alte prestazioni del veicolo. Sviluppata da zero ad Affalterbach, si ispira alla Formula 1® e utilizza celle cilindriche NCMA. Grazie al loro design alto e sottile, queste celle consentono un raffreddamento efficiente e un’elevata densità energetica superiore a 300 Wh/kg. L’involucro delle celle in alluminio saldato al laser migliora la conducibilità sia della corrente sia del calore, contribuendo alle prestazioni di resistenza e durature della batteria.

Il raffreddamento diretto e intelligente delle celle della batteria è reso possibile da un olio elettricamente non conduttivo, che mantiene ciascuna delle oltre 3.000 celle alla temperatura ottimale. Questo sistema assicura una dissipazione uniforme del calore e sostiene la capacità dell’accumulatore di fornire potenza elevata in modo continuativo.
La tensione superiore a 800 volt consente l’utilizzo di un cablaggio più leggero, con conseguente riduzione del peso, e contribuisce ad abbreviare i tempi di ricarica. Parallelamente, la gestione termica intelligente regola con precisione la temperatura di ogni cella, garantendo prestazioni massime anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

[bookmark: _Toc178529393][bookmark: _Toc178529518][bookmark: _Toc178530812][bookmark: _Toc178531031]Rivoluzione nell'infrastruttura di ricarica
Un fattore chiave del successo è rappresentato dall’innovativa infrastruttura di ricarica Mercedes-Benz, sviluppata in collaborazione con Alpitronic. Questa si basa su un prototipo d’avanguardia che combina il meglio di due tecnologie: una stazione di ricarica MCS, originariamente progettata per i veicoli pesanti, è stata adattata per operare con un cavo CCS di dimensioni ridotte, garantendo al tempo stesso una trasmissione sicura di correnti molto elevate.

Parchi di ricarica di nuova generazione
Lo sviluppo congiunto del veicolo e dell’infrastruttura di ricarica dimostra appieno il potenziale di un’integrazione ottimale. I risultati ottenuti con la ricarica a megawatt confluiranno direttamente nello sviluppo di nuovi caricabatterie rapidi ad alte prestazioni, che saranno disponibili presso le stazioni di ricarica Mercedes-Benz in Europa e Nord America a partire dal 2026. In questo modo, Mercedes-Benz e Alpitronic rafforzano la loro capacità innovativa e stabiliscono nuovi standard per la ricarica pubblica.
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